| Acasă > Manipularea hârtiei # Imprimarea pe coli unice Încărcarea colilor unice Puteţi încărca pe rând coli de hârtie unice utilizând ghidajul de hârtie al imprimantei. Pentru specificaţii privind tipul de hârtie de coală unică pe care îl puteţi utiliza, consultaţi Hârtie. Înainte de a imprima pe formulare cu părţi multiple de tipul coală unică, plicuri sau altă hârtie specială, asiguraţi-vă că aţi reglat maneta de grosime a hârtiei în poziţia corespunzătoare. Consultaţi Hârtie pentru detalii. Notă:
Pentru specificaţii detaliate privind tipurile de hârtie de coală unică pe care le puteţi utiliza, consultaţi Hârtie. Puteţi utiliza ghidajul hârtiei pentru a încărca formulare cu părţi multiple, fără autocopiere, de tip coală unică, care este montat în partea de sus prin linia de îmbinare. Introduceţi formularele cu părţi multiple în ghidajul hârtiei, cu marginea legată înainte şi cu partea de imprimat în jos.
## Încărcarea colilor unice Urmaţi aceşti paşi pentru a încărca coli unice:
| Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită. De asemenea, asiguraţi-vă că maneta de eliberare a hârtiei este împinsă înapoi în poziţia pentru coală unică şi că ghidajul hârtiei este în poziţie verticală, aşa cum este prezentat mai jos.
| Glisaţi ghidajul marginii din stânga la poziţia 0. Apoi, glisaţi ghidajul marginii din dreapta pentru a se potrivi lăţimii hârtiei dumneavoastră.
| Glisaţi ferm în jos o coală de hârtie printre ghidajele de margine până când opune rezistenţă.
Pentru utilizare normală, porniţi imprimanta fără să apăsaţi pe niciun buton. Când imprimanta primeşte date, începe să imprime. Precauţie:
Utilizaţi butonul de alimentare cu hârtie din partea dreaptă a imprimantei numai pentru a remedia problemele de blocare a hârtiei şi numai atunci când imprimanta este oprită. În caz contrar, puteţi defecta imprimanta sau puteţi face ca imprimanta să piardă poziţia de început de formular.
Sus |