| Domov > Nadzorna plošča # Zaklepanje Spreminjanje nastavitev zaklepanja Uporabo gumbov na nadzorni plošči lahko omejite z zaklepanjem. ## Spreminjanje nastavitev zaklepanja Zaklepanje lahko vklopite ali izklopite ali pa v načinu nastavitev zaklepanja spremenite zaklenjene funkcije. Spodnja tabela prikazuje osnovne funkcije vsakega od gumbov v načinu delovanja za nastavljanje zaklepanja.
Gumb | Osnovna funkcija
Gumb Item | Izbere naslednji parameter menija.
Gumb Item | Izbere prejšnji parameter menija.
Gumb Set | Spremeni vrednost v izbranem meniju.
V načinu delovanja za nastavljanje zaklepanja lahko po svojih potrebah izberete funkcije tiskalnika, ki jih želite zakleniti. Opomba:
Pred vklopom načina delovanja za nastavljanje zaklepanja morate v tiskalnik vstaviti list papirja velikosti A4 ali Letter ali neskončni papir širine vsaj 210 cm (8,3 palca). Navodila za vstavljanje neskončnega papirja in posameznih listov preberite v razdelkih Tiskanje na neskončni papir in Tiskanje na posamezne liste. Epson priporoča, da iz varnostnih razlogov tiskalnik uporabljate pri zaprtem pokrovu. Tiskalnik bo deloval tudi, če pokrov odprete ali odstranite, vendar naj bo zaradi varnosti zaprt.
Če želite spremeniti nastavitev zaklepanja, ravnajte po naslednjih korakih:
| Izklopite tiskalnik.
Previdno:
Ko tiskalnik izklopite, pred ponovnim vklopom počakajte vsaj pet sekund, sicer ga lahko poškodujete.
| Vklopite tiskalnik, pri tem pa držite pritisnjen gumb LF/FF in gumb Pause.
Tiskalnik vstopi v način delovanja za nastavljanje zaklepanja in natisne obvestilo, v katerem vas vpraša, ali želite natisniti vse trenutne nastavitve.
| Če želite natisniti trenutne nastavitve, pritisnite gumb Set. Če želite tiskanje trenutnih nastavitev obiti, pritisnite gumb Item ali Item.
Tiskalnik natisne prvi meni in njegovo trenutno vrednost.
| Parametre menija, ki jih želite spremeniti, izberete z gumbom Item ali Item. Z gumbom Set se premikajte skozi vrednosti izbranega parametra, dokler ne najdete želene nastavitve. Ko izbranemu parametru določite želeno vrednost, lahko z gumboma Item in Item nadaljujete spreminjanje ostalih parametrov.
| Izklopite tiskalnik in prekinite način delovanja za nastavljanje zaklepanja.
Opomba:
Način delovanja za nastavljanje zaklepanja lahko kadarkoli izklopite tako, da tiskalnik preprosto izklopite. Nastavitve bodo veljale, dokler jih znova ne spremenite.
Na vrh |