| Anfang > Druckersoftware # Verwendung von EPSON Status Monitor 3 Einrichten von EPSON Status Monitor 3 Aufrufen von EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 ermöglicht Ihnen, den Status Ihres Druckers zu überwachen, warnt Sie bei Auftreten von Druckerfehlern und stellt erforderlichenfalls Hinweise zur Fehlerbehebung bereit. EPSON Status Monitor 3 ist unter folgenden Bedingungen verfügbar: Der Drucker ist über die parallele Schnittstelle [LPT1] oder den USB-Anschluss direkt an den Hostcomputer angeschlossen. Das System ist für eine bidirektionale Kommunikation konfiguriert. EPSON Status Monitor 3 wird, wenn der Drucker direkt angeschlossen ist, zusammen mit dem Druckertreiber gemäß den Anleitungen im Dokument Start Here und im Konfigurationshandbuch installiert. Wenn der Drucker freigegeben ist, müssen Sie EPSON Status Monitor 3 so einrichten, dass der freigegebene Drucker auf dem Druckerserver und den Clients überwacht werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten von EPSON Status Monitor 3 und Einbinden des Druckers in ein Netzwerk. Vorsicht:
Die Funktion Remotedesktop* von Windows 7, Vista oder XP ermöglicht Ihnen, von einem entfernt gelegenen Standort aus mit dem direkt an den Computer angeschlossenen Drucker zu drucken, es können jedoch Kommunikationsfehler auftreten. * Remotedesktop-Funktion: Eine Funktion, die einem Benutzer den Zugriff auf Anwendungen oder Dateien auf einem mit dem Büronetzwerk verbundenen Computer von einem mobilen Computer an einem entfernt gelegenen Standort aus ermöglicht.
Hinweis:
Wenn Sie einen Computer mit dem Betriebssystem Windows 7, Vista oder XP verwenden und mehrere Benutzer angemeldet sind, kann eine Kommunikationsfehlermeldung angezeigt werden, wenn gleichzeitig Drucker überwacht werden. Wenn EPSON Status Monitor 3 mit aktivierter Windows Firewall-Funktion installiert wurde (empfohlen), kann der freigegebene Drucker möglicherweise nicht überwacht werden. Das Problem lässt sich durch das Hinzufügen von EEBAgent.exe zu den Exceptions (Ausnahmen) der Firewall-Funktion lösen.
## Einrichten von EPSON Status Monitor 3 Gehen Sie zum Einrichten von EPSON Status Monitor 3 wie folgt vor:
| Unter Windows 7: Klicken Sie auf Start und dann auf Devices and Printers (Geräte und Drucker).
Unter Windows Vista: Klicken Sie auf Start, Control Panel (Systemsteuerung), Hardware and Sound (Hardware und Sound) und dann auf Printers (Drucker). Unter Windows XP Professional Edition: Klicken Sie auf Start und dann auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte). Unter Windows XP Home Edition; Klicken Sie auf Start, dann auf Control Panel (Systemsteuerung) und dann auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte). Unter Windows 2000: Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Settings (Einstellungen) und klicken Sie anschließend auf Printers (Drucker).
| Rechtsklicken Sie auf Ihr Druckersymbol, klicken Sie dann auf Printer properties (Druckereigenschaften) (Windows 7) bzw. Properties (Eigenschaften) (Windows Vista, XP und 2000) und anschließend auf das Register Utility.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen). Das Dialogfeld Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen) wird angezeigt.
| Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Select Notification (Mitteilung auswählen) | Zeigt den Status On (An)/Off (Aus) des Fehlerkontrollkästchens an. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Fehlermeldung anzuzeigen.
Select Shortcut Icon (Shortcut-Symbol auswählen) | Das ausgewählte Symbol wird in der Taskleiste angezeigt. Im rechten Fenster wird eine Vorschau der gewählten Einstellung angezeigt. Durch Klicken auf das Shortcut-Symbol können Sie das Dialogfeld Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen) auf einfache Weise aufrufen.
Receive error notification for shared printers (Fehlermeldung für freigegebene Drucker empfangen) | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Fehlermeldungen zu freigegebenen Druckern angezeigt werden.
Allow monitoring of shared printer (Freigegebene Windows-Drucker überwachen) | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann ein freigegebener Drucker auf anderen Computern überwacht werden. Hinweis: Sie müssen als Administrator auf Windows zugreifen.
Hinweis:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Default (Standardeinstellung), um die Standardeinstellungen für alle Optionen wiederherzustellen.
Oben ## Aufrufen von EPSON Status Monitor 3 Gehen Sie zum Aufrufen von EPSON Status Monitor 3 wie folgt vor: Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol in der Taskleiste. Um der Taskleiste ein Shortcut-Symbol hinzuzufügen, rufen Sie das Menü „Utility“ auf und folgen Sie den Anweisungen. Rufen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Utility“ auf und klicken Sie anschließend auf das Symbol EPSON Status Monitor 3. Anleitungen zum Aufrufen des Menüs Utility finden Sie unter Verwendung des Druckertreibers. Wenn Sie EPSON Status Monitor 3 wie oben beschrieben aufrufen, wird das folgende Druckerstatusfenster angezeigt. In diesem Fenster werden Informationen zum Druckerstatus angezeigt. Hinweis:
Möglicherweise kann der Druckerstatus während des Drucks nicht abgerufen werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche EPSON Status Monitor 3 im Register Utility und benutzen Sie den Drucker mit offenem Statusfenster.
Oben |