| Ana Sayfa > Sorun Çözücü # Kendi Sınama Sayfasını Yazdırma Yazıcının kendi kendini sınamasını çalıştırmak, sorunun yazıcıda mı yoksa bilgisayarda mı olduğunu saptamanıza yardımcı olur: Kendi kendini sınama sonuçları tatmin ediciyse yazıcı düzgün çalışıyordur ve sorun büyük olasılıkla yazıcı sürücüsü ayarlarından, uygulama ayarlarından, bilgisayardan veya arabirim kablosundan kaynaklanıyordur. (Blendajlı arabirim kablosu kullanmaya dikkat edin.) Kendi kendini sınama sayfası doğru olarak yazdırılmazsa yazıcıda sorun vardır. Sorunun olası nedenleri ve çözümleri için, bkz. Sorunlar ve Çözümler. Kendi kendini sınamayı, tek sayfa veya sürekli kağıt kullanarak yazdırabilirsiniz. Kağıt yükleme talimatları için, bkz. Sürekli Kağıda Yazdırma veya Tek Sayfaya Yazdırma. Dikkat:
Kendi kendini sınama için en az 210 mm (8,27 inç) eninde kağıt kullanmalısınız, aksi halde yazdırma kafası doğrudan silindir üzerine yazdıracaktır.
Kendi kendini sınamayı gerçekleştirmek için şu adımları izleyin:
| Sürekli kağıt kullanırken, kağıdın yüklenmiş ve kağıt bırakma kolunun doğru konuma getirilmiş olmasına dikkat edin. Sonra yazıcıyı kapatın.
Dikkat:
Yazıcıyı her kapatmanızdan sonra yeniden açmadan önce en az beş saniye bekleyin; aksi taktirde yazıcıya zarar verebilirsiniz.
| Kendi kendini sınamayı çalıştırmak için, yazıcıyı açarken LF/FF düğmesini veya Load/Eject düğmesini basılı tutun.
Kendi kendini sınama, LF/FF düğmesi basılı tutulduğunda, Taslak karakterlerle, Load/Eject düğmesi basılı tutulduğunda da NLQ karakterlerle yazdırılır.
| Tek sayfa kullanırken, kağıdı yazıcıya yükleyin.
Birkaç saniye sonra yazıcı kağıdı otomatik olarak yükler ve kendi kendini sınama sayfasını yazdırmaya başlar. Bir dizi karakter yazdırılır. Not:
Kendi kendini sınamayı geçici olarak durdurmak için Pausedüğmesine basın. Sınamayı sürdürmek için yeniden Pause düğmesine basın.
| Kendi kendini sınamayı sona erdirmek için Pause düğmesine basarak yazdırmayı durdurun. Yazıcıda kağıt kalırsa, yazdırılan sayfayı çıkarmak için LF/FF düğmesine basın. Sonra yazıcıyı kapatın.
Dikkat:
Kendi kendini sınama sayfasını yazdırırken yazıcıyı kapamayın. Her zaman yazdırmayı durdurmak için Pause düğmesine, yazıcıyı kapatmadan önce yazdırılan sayfaları çıkarmak için LF/FF düğmesine basın.