| Κεντρική σελίδα > Λογισμικό εκτυπωτή # Χρήση της Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις) Πραγματοποίηση προσαρμογών με την Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις) Αυτό το εργαλείο βοηθητικού προγράμματος σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές όταν εντοπίζετε προβλήματα ευθυγράμμισης σε κάθετες γραμμές. ## Πραγματοποίηση προσαρμογών με την Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις) Για να εκτελέσετε την Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προσοχή:
Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ενώ αυτός εκτυπώνει το μοτίβο προσαρμογής. Αν το κάνετε, ο εκτυπωτής μπορεί να αποθηκεύσει λανθασμένες ρυθμίσεις. Αν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής, κάντε επανεκκίνηση ξανά στο Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις). Μην απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Packet Mode. Η σύνδεση δικτύου δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, πριν εκτελέσετε την Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις). Εάν η Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις) δεν εκτυπωθεί σωστά, καθορίστε τη ρύθμιση γραμματοσειράς του εκτυπωτή στις προεπιλογές και δοκιμάστε ξανά.
| Ανοίξτε το μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις). Για να μάθετε πώς να ανοίξετε το μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα), ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εμφανίζεται το παράθυρο Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις).
| Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
| Κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση). Ο εκτυπωτής εκτυπώνει τρία σύνολα μοτίβων προσαρμογής.
| Δείτε τα μοτίβα προσαρμογής και βρείτε την κάθετη γραμμή που είναι ευθυγραμμισμένη με τον καλύτερο τρόπο. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον αντίστοιχο αριθμό γραμμής στο παράθυρο Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις).
| Κάντε κλικ στην επιλογή Set (Ορισμός). Το μοτίβο προσαρμογής αποθηκεύεται στον εκτυπωτή.
Επιστροφή στην αρχή |