| Početak > Rešavanje problema # Raščišćavanje zaglavljenog papira Sledite sledeće korate da biste raščistili zaglavljeni papir. Upozorenje:
Ne dirajte beli kabl unutar štampača.
| Isključite štampač.
| Ako je pojedinačan list papira zaglavljen u vođici za papir, pažljivo ga uklonite.
| Otvorite poklopac štampača. Ako postavljate beskonačan papir, uklonite vođicu za papir.
| Ako je u štampaču zaglavljen beskonačan papir, otcepite novu zalihu po perforaciji.
| Okrenite ručku na levoj strani štampača od sebe da biste izbacili papir iz štampača. Izvadite sav preostao papir.
Upozorenje:
Koristite ručku na levoj strani štampača za čišćenje zaglavljenog papira samo kad je štampač isključen. U protivnom slučaju možete da oštetite štampač, kao i da izgubite poziciju prve linije za štampanje ili poziciju za odsecanje.
Beleška:
Može doći do treperenja lampica na upravljačkoj ploči prilikom ručnog okretanja ručke dok je štampač isključen. To ne predstavlja kvar.
| Ukoliko je potrebno, zamenite vođicu za papir, a zatim zatvorite poklopac štampača.
| Uključite štampač. Uverite se da su lampice Paper Out i Pause ugašene.
Ako višak papira ostane u štampaču, sledite sledeće korake da biste ga uklonili.
| Isključite štampač.
| Otvorite poklopac štampača, a zatim postavite polugu za otpuštanje papira u položaj za beskonačni papir.
| Uklonite jedinicu za zatezanje papira.
| Uklonite zaglavljeni papir.
| Ponovo podesite polugu za otpuštanje papira tako da bude u skladu sa papirom koji se koristi.
| Uključite štampač, postavite papir, a zatim zatvorite poklopac štampača.