| Ana Sayfa > Kağıt İşlemleri # Tek Sayfaya Yazdırma Tek sayfayı yükleme Yazıcının kağıt kılavuzunu kullanarak, her defasında bir sayfa olmak üzere tek sayfalı kağıt da yükleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz tek sayfalı kağıt türü hakkında bilgi için, bkz. Kağıt. Tek sayfalı çok yapraklı formlara, zarflara ve diğer özel kağıtlara yazdırmadan önce kağıt kalınlığı kolunu doğru konuma ayarladığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kağıt. Not:
Kullanabileceğiniz tek sayfalı kağıt türleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Kağıt. Üstten, çizgi yapıştırmayla birleştirilmiş tek sayfalı karbonsuz çok yapraklı formları yüklemek için kağıt kılavuzunu kullanabilirsiniz. Ciltli kenarı önce ve yazdıracak yüzeyi de aşağıya dönük olacak şekilde, kağıt kılavuzuna çok yapraklı formlar yerleştirin.
## Tek sayfayı yükleme Tek sayfaları yüklemek için şu adımları izleyin:
| Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Aşağıda gösterildiği gibi, kağıt bırakma kolunun tek sayfa konumuna geri itildiğinden ve kağıt kılavuzunun dik konumda olduğundan emin olun.
| Sol kenar kılavuzunu 0 konumuna kaydırın. Daha sonra, sağ kenar kılavuzunu kağıdınızın genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.
| Bir sayfa kağıdı, kenar kılavuzlarının arasından sıkıca aşağıya kaydırın ve ilerleyebildiği yere kadar itin.
Normal kullanım için, diğer düğmelere basmadan yazıcıyı açın. Yazıcı verileri aldığında yazdırmaya başlar. Dikkat:
Yazıcıdaki sıkışmış kağıdı temizlemek için yazıcının sağ tarafındaki kağıt besleme düğmesini yalnızca yazıcı kapalı iken kullanın. Aksi halde, yazıcıya zarar verebilir veya formun üstü konumunu kaybetmesine neden olabilirsiniz.
Üst |