| Κεντρική σελίδα > Χειρισμός χαρτιού # Εκτύπωση σε μεμονωμένα φύλλα Τοποθέτηση μεμονωμένων φύλλων Μπορείτε να τοποθετείτε ένα μεμονωμένο φύλλο κάθε φορά, χρησιμοποιώντας τον οδηγό χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές σχετικά με τον τύπο χαρτιού των μεμονωμένων φύλλων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Χαρτί. Πριν την εκτύπωση σε μεμονωμένα φύλλα πολύπτυχης φόρμας, φακέλους ή σε άλλο ειδικό χαρτί, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το μοχλό πάχους χαρτιού στην κατάλληλη θέση. Βλ. Χαρτί για λεπτομέρειες. Σηµείωση:
Για λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικά με τους τύπους μεμονωμένων φύλλων χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Χαρτί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό χαρτιού για να τοποθετήσετε μεμονωμένα φύλλα πολύπτυχων φορμών χωρίς καρμπόν, που ενώνονται στο επάνω μέρος με μια γραμμή κόλλας. Εισάγετε τις πολύπτυχες φόρμες στον οδηγό χαρτιού τοποθετώντας την ενωμένη άκρη πρώτα και την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω.
## Τοποθέτηση μεμονωμένων φύλλων Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε μεμονωμένα φύλλα:
| Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο μοχλός απελευθέρωσης χαρτιού βρίσκεται στην πίσω θέση για μεμονωμένα φύλλα και ο οδηγός χαρτιού βρίσκεται σε όρθια θέση, όπως φαίνεται παρακάτω.
| Μετακινήστε τον αριστερό ακριανό οδηγό στη θέση 0. Στη συνέχεια, προσαρμόστε το δεξί ακριανό οδηγό ώστε να ταιριάζει με το πλάτος του χαρτιού σας.
| Σπρώξτε σταθερά ένα φύλλο χαρτιού προς τα κάτω, ανάμεσα στους ακριανούς οδηγούς, μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.
Για κανονική χρήση, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χωρίς να πατήσετε κανένα άλλο κουμπί. Όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει δεδομένα, αρχίζει να εκτυπώνει. Προσοχή:
Χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας χαρτιού στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή μόνο για την απαλοιφή εμπλοκών χαρτιού και μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή ή αλλαγή στην κάθετη θέση έναρξης εκτύπωσης.
Επιστροφή στην αρχή |