| Domov > Dodatna oprema in potrošni material # Zamenjava kasete s trakom Originalna kaseta s trakom Epson Zamenjava kasete s trakom ## Originalna kaseta s trakom Epson Ko izpis obledi, morate zamenjati kaseto s trakom. Originalne kasete s črnilnim trakom Epson so zasnovane in izdelane za uporabo s tiskalnikom Epson. Zagotavljajo pravilno delovanje in dolgo življenjsko dobo tiskalne glave in drugih delov tiskalnika. Izdelki, ki jih ni izdelal Epson, lahko poškodujejo tiskalnik, takšnih okvar pa garancije družbe Epson ne zajemajo. Tiskalnik uporablja naslednjo kaseto s trakom:
Kaseta s črnim trakom Epson: | S015633
Na vrh ## Zamenjava kasete s trakom Če želite zamenjati kaseto s trakom, ravnajte po naslednjih korakih:
| Izklopite tiskalnik.
| Odprite pokrov tiskalnika v pokončen položaj, nato pa ga potegnite navzgor, da ga odstranite.
Opozorilo:
Če ste tiskalnik pravkar uporabljali, je tiskalna glava morda vroča; preden zamenjate kaseto s trakom, naj se nekaj minut ohlaja.
| Odstranite napenjalno enoto, tako da previdno stisnete zaklepna jezička ob strani in jo potegnete iz tiskalnika.
| Tiskalna glava mora biti na sredini tiskalnika.
Če ni, tiskalnik vklopite in ga znova izklopite. Nato iz tiskalnika odstranite kaseto s trakom.
| Odstranite embalažo nove kasete s trakom.
| Gumb za napenjanje traku obrnite v smeri puščice, da trak napnete in ga bo zato lažje namestiti.
| Kaseto s trakom vstavite v tiskalnik, kot je prikazano na spodnji sliki, nato pa jo na obeh straneh močno potisnite navzdol, da se plastični zatiči zaskočijo v reže na tiskalniku.
Opomba:
Ne dotikajte se belega kabla v notranjosti tiskalnika.
| S koničastim predmetom, kot je kemični svinčnik, speljite trak med tiskalno glavo in nosilcem za glavo.
Pozor:
Traku ne vstavljajte na oddaljenem delu nosilca.
pravilno | nepravilno
| * nosilec za glavo
| Gumb za napenjanje traku obračajte v smeri puščice, dokler trak ni pravilno nameščen; ne sme biti zvit ali naguban.
| Znova namestite napenjalno enoto za papir.
| Namestite in zaprite pokrov tiskalnika.
Na vrh |