| Strona główna > Panel sterowania # Tryb blokowania Zmiana ustawień trybu blokowania Za pomocą trybu blokowania można ograniczyć korzystanie z przycisków na panelu sterowania. ## Zmiana ustawień trybu blokowania Za pomocą ustawień trybu blokowania można włączyć lub wyłączyć tryb blokowania albo zmienić zablokowane funkcje. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe funkcje każdego przycisku w trybie blokowania.
Przycisk | Podstawowa funkcja
Przycisk Item | Wybranie następnego parametru menu.
Przycisk Item | Wybranie poprzedniego parametru menu.
Przycisk Set | Zmiana wartości w wybranym menu.
Zgodnie ze swoimi potrzebami można określić, które funkcje mają być zablokowane przy włączonym trybie blokowania. Uwaga:
Przed przejściem do trybu blokowania ustawień konieczne jest załadowanie kilku pojedynczych arkuszy o rozmiarze A4 lub Letter albo kilka stron papieru ciągłego o szerokości co najmniej 210 mm (8,3 cala). Instrukcje dotyczące ładowania papieru ciągłego i pojedynczych arkuszy zawiera część Drukowanie na papierze ciągłym oraz Drukowanie na pojedynczych arkuszach. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika firma Epson zaleca korzystanie z drukarki przy zamkniętej pokrywie papieru. Drukarka będzie działać przy otwartej lub zdjętej pokrywie, lecz tylko przy zamkniętej pokrywie można osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Aby zmienić ustawienia trybu blokowania, należy wykonać następujące kroki:
| Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
Przestroga:
Po każdym wyłączeniu drukarki należy odczekać co najmniej 5 sekund przed jej ponownym włączeniem; w przeciwnym razie drukarka może ulec uszkodzeniu.
| Włącz drukarkę, przytrzymując przyciski LF/FF i Pause.
Drukarka przechodzi do trybu blokowania i drukuje komunikat z pytaniem, czy wydrukować wszystkie bieżące ustawienia.
| Aby wydrukować bieżące ustawienia, naciśnij przycisk Set. Aby pominąć drukowanie bieżących ustawień, naciśnij przycisk Item lub przycisk Item.
Drukarka wydrukuje pierwsze menu oraz bieżącą wartość ustawienia dla tego menu.
| Naciśnij przycisk Item lub Item, aby wybrać parametry menu do zmiany. Naciśnij przycisk Set, aby przewinąć wartości dla wybranego parametru, aż do znalezienia żądanego ustawienia. Po przypisaniu wybranemu parametrowi odpowiedniego ustawienia można kontynuować wprowadzanie zmian innych parametrów, naciskając przycisk Item lub przycisk Item.
| Wyłącz drukarkę i wyjdź z trybu określania ustawień blokowania.
Uwaga:
Z trybu określania ustawień blokowania można wyjść w każdej chwili, wyłączając drukarkę. Wszystkie wybrane ustawienia pozostają aktywne aż do następnej zmiany.
Do góry |