| الصفحة الرئيسية > معلومات حول المُنتَج # تنظيف الطابعة للحفاظ على أفضل أداء للطابعة، ينبغي عليك تنظيفها بالكامل عدة مرات سنويًا. اتبع هذه الخطوات لتنظيف الطابعة:
| قم بإزالة أية أوراق داخل الطابعة. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
| قم بإزالة موجه الورق.
| استخدم فرشاة ناعمة لمسح جميع الأتربة والأوساخ عن الهيكل الخارجي وموجه الورق.
| إذا ظل الهيكل الخارجي أو موجه الورق متربًا أو متسخًا، فقم بتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة ومُبلَلة بمنظف خفيف مذاب في الماء. أبق غطاء الطابعة في مكانه، ثم أنزله حتى يصبح مُنطبقًا على الجزء العلوي من الطابعة لمنع تسرب الماء إلى داخلها.
تنبيه:
لا تستخدم الكحول أو التنر لتنظيف الطابعة، فإن هذه الكيماويات يمكن أن تُتلف مكونات الطابعة والهيكل الخارجي. احرص على ألاّ يصل الماء إلى الأجزاء الميكانيكية أو الإلكترونية في الطابعة. لا تستخدم فرشاة خشنة أو كاشطة. لا تقم بتشحيم الجزء الداخلي للطابعة بأية مُشحِّمات، فالمُشحِّمات غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية في الطابعة. اتصل بأحد موزعي Epson إذا رأيت أن الطابعة تحتاج إلى تشحيم.