| Kezdőlap > Kezelőpanel # Zárolás mód A zárolás mód beállításának megváltoztatása A zárolás mód segítségével korlátozhatja a kezelőpanel gombjainak a használatát. ## A zárolás mód beállításának megváltoztatása A zárolás mód be- vagy kikapcsolható, illetve a zárolt funkciók módosíthatók a zárolás beállítása módban. A következő táblázat a zárolás beállítása üzemmódban elérhető gombok alapfunkcióját ismerteti.
Gomb | Alapfunkció
Item gomb | Kiválasztja a következő menüparamétert.
Item gomb | Kiválasztja az előző menüparamétert.
Set gomb | Módosítja a választott menü értékét.
Megadhatja, hogy zárolás módban a nyomtató mely funkciói legyenek zárolva. Megjegyzés:
A zárolás beállítása üzemmódba lépés előtt A4 vagy Letter méretű különálló papírlapokat vagy legalább 210 mm (8,3 hüvelyk) széles leporellólapot kell betölteni. Tudnivalók a leporelló és a különálló lapok betöltéséről: Nyomtatás leporellóra és Nyomtatás különálló lapokra. Az Epson azt javasolja, hogy a biztonság érdekében a nyomtatót csak akkor használja, ha a fedél le van zárva. A nyomtató akkor is működőképes, ha a fedél fel van nyitva vagy le van véve, de biztonságosabb, ha a fedél le van zárva.
A zárolás mód beállításának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
| Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
Vigyázat!
Ha kikapcsolja a nyomtatót, és újra be szeretné kapcsolni, a visszakapcsolás előtt várjon legalább öt másodpercig. Ellenkező esetben kárt okozhat a nyomtatóban.
| Kapcsolja be a nyomtatót az LF/FF és Pause gomb lenyomva tartása mellett.
A nyomtató zárolás beállítása üzemmódba kapcsol, majd egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amely azt kérdezi, hogy ki akarja-e nyomtatni az aktuális beállításokat.
| Ha ki akarja nyomtatni az aktuális beállításokat, nyomja meg a Set gombot. Ha ki akarja hagyni az aktuális beállítások kinyomtatását, nyomja meg a Item vagy Item gombot.
A nyomtató kinyomtatja az első menü megnevezését és a menü aktuális értékét.
| A módosítani kívánt menüparaméterek kiválasztásához nyomja meg a Item vagy Item gombot. A kiválasztott paraméter értékein a Set gombbal lépkedhet a kívánt beállításig. Ha beállította a kiválasztott paraméter kívánt értékét, az Item vagy Item gombbal átválthat más módosítandó paraméterekre.
| Kapcsolja ki a nyomtatót, és lépjen ki a zárolásbeállítási üzemmódból.
Megjegyzés:
A zárolás beállítása üzemmódból bármikor kiléphet a nyomtató kikapcsolásával. A megadott beállítások a következő módosításig érvényben maradnak.
Lap teteje |