| صفحه اصلی > صفحه کنترل دستگاه # حالت قفل تغییر تنظیم حالت قفل با استفاده از حالت قفل می توانید استفاده از دکمه ها را در صفحه کنترل محدود کنید. ## تغییر تنظیم حالت قفل حالت قفل را می توانید روشن یا خاموش کرده یا عملکردهای قفل شده را از حالت تنظیم قفل به حالتی دیگر جابجا کنید. در جدول زیر عملکردهای اصلی هر دکمه در حالت تنظیم قفل نشان داده شده است.
دکمه | عملکرد اصلی
دکمه Item | پارامتر منوی بعدی را انتخاب می کند.
دکمه Item | پارامتر منوی قبلی را انتخاب می کند.
دکمه Set | مقدار را در منوی انتخابی تغییر می دهد.
با توجه به نیازهای خود می توانید عملکردهای چاپگر را انتخاب کنید تا در حالت قفل، قفل شوند. توجه:
قبل از وارد کردن تنظیمات حالت قفل، لازم سات که کاغذ در اندازه A4 یا کاغذ نامه و یا کاغذ پیوسته با حداقل عرض 210 میلی متر (8.3 اینچ) را درون دستگاه قرار دهید. برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به وارد کردن کاغذ و صفحه های تکی، به چاپ بر روی کاغذ پیوسته و چاپ بر روی صفحه های تکی مراجعه کنید. برای حفظ ایمنی خود، Epson توصیه می کند که در حالی با چاپگر کار کنید که درپوش آن بسته باشد. در هر دو حالت که درپوش چاپگر باز یا بسته است می توانید با دستگاه کار کنید، اما برای حفظ ایمنی بیشتر، درپوش را بسته نگهدارید.
برای تغییر تنظیمات حالت قفل، این مراحل را دنبال کنید:
| مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.
احتیاط:
وقتیکه چاپگر را خاموش مى کنید، قبل از دوباره روشن کردن آن حداقل پنج ثانیه صبر کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر صدمه وارد شود.
| در حالی که هر دو دکمه LF/FF و Pause را پایین نگه داشته اید، چاپگر را روشن کنید.
چاپگر به حالت تنظیم قفل وارد می شود و یک پیام چاپ می کند، از شما می خواهد که آیا می خواهید تمام تنظیمات فعلی را چاپ کنید؟
| اگر می خواهید تنظیمات فعلی را چاپ کنید، دکمه Set را فشار دهید. اگر می خواهید بدون چاپ کردن از تنظیمات فعلی رد شوید، دکمه Item یا Item را فشار دهید.
اولین منو توسط چاپگر چاپ می شود و مقدار فعلی منو نیز چاپ خواهد شد.
| دکمه Item یا Item را برای انتخاب پارامترهای منو فشار دهید که می خواهید تغییر کنند. دکمه Set را برای حرکت در بین مقادیر موجود در پارامترهای انتخابی فشار دهید تا زمانی که تنظیم دلخواه خود را پیدا کنید. پس از تنظیم پارامتر انتخابی بر روی مورد دلخواه، با فشردن دکمه Item یا Item می توانید همچنان پارامترهای دیگر را تغییر دهید.
| چاپگر را خاموش کرده و از حالت تنظیم قفل خارج شوید.
توجه:
با خاموش کردن چاپگر در هر زمان می توانید از حالت تنظیم قفل خارج شوید. کلیه تنظیمات انجام شده تا زمانیکه آنها را تغییر دهید در چاپگر باقى مى مانند.
بالا |