| Početna > Dodatni pribor i potrošni materijal # Instaliranje i korištenje dodatnog pribora Držač papira u kolutu ## Držač papira u kolutu Dodatni držač papira u kolutu (C81114) omogućava korištenje pisača s 216 mm (8,5-inčnim) papirom u kolutu poput onog koji se koristi na telefaks uređajima. Ova opcija nije dostupna u svim zemljama. Postupak instaliranja i upotrebe držača papira u kolutu:
| Isključite pisač i uklonite vodilicu papira.
| Držač papira u kolutu postavite ispod pisača, kako je prikazano na donjem crtežu. Postavite dva otvora u podnožju na dva klina za pozicioniranje s donje strane pisača.
Oprez:
Pazite da ne ispustite držač papira u kolutu kada podižete pisač. Na mjestu ga drži samo težina pisača.
| Ručicu za oslobađanje papira gurnite u položaj za pojedinačne listove.
| Odrežite početni dio papira u kolutu. Osovinu držača papira uvucite kroz centar koluta papira.
| Postavite osovinu i kolut papira na držač papira u kolutu. Okrenite kolut tako da papir ulazi u pisač s donje strane koluta. Nakon toga uključite pisač.
| Vodeći rub papira postavite na vodilicu za vodilicu papira za pojedinačne listove i umetnite ga u vodilicu pisača za pojedinačne listove dok ne naiđete na otpor.
| Postavite vodilicu papira. Pomaknite lijevu rubnu vodilicu prema sredini dok ne stane na označenom mjestu. Zatim pomaknite desnu rubnu vodilicu do suprotnog znaka za vođenje.
Na vrh |