| Ana Sayfa > Yazıcı Yazılımı # Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma Yazıcıyı paylaşma Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma İstemci için ayar ## Yazıcıyı paylaşma Bu bölümde yazıcının standart bir Windows ağında nasıl paylaşılacağı açıklanmaktadır. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar, içlerinden birine doğrudan bağlı olan bir yazıcıyı paylaşabilirler. Yazıcının doğrudan bağlı olduğu bilgisayar yazıcı sunucusudur ve diğer bilgisayarlar yazıcıyı yazıcı sunucusu ile paylaşmak için izin almaları gereken istemcilerdir. İstemciler yazıcıyı yazıcı sunucusu üzerinden paylaşırlar. Windows işletim sistemi sürümlerine ve ağdaki erişim haklarınıza bağlı olarak yazıcı sunucusunun ve istemcilerin uygun ayarlarını yapın. Bkz. Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma. Bkz. İstemci için ayar. Not:
Yazıcıyı paylaştırırken EPSON Status Monitor 3'ü, paylaşılan yazıcının yazıcı sunucusundan ve istemcilerden izlenebilecek şekilde ayarladığınızdan emin olun. Bkz. EPSON Status Monitor 3'ü Kurma. Paylaşılan bir Windows XP yazıcısına bağlanırken, hata ve uyarı bildirimleri yazdırma işlemleri sırasında görünmez. Windows XP Service Pack 1 veya üstünü yüklemek bu sorunu ortadan kaldırır. Paylaşılan bir yazıcı bir yönelticiye bağlandığında, yöneltici ayarları nedeniyle, paylaşılan yazıcılar için bazı durumlarda yazdırma sırasında hata ve uyarı bildirimleri gerçekleştirilemez. Yazıcı sunucusu ve istemciler, aynı ağ sisteminde ve önceden aynı ağ yönetimi altında olmalıdır. Aşağıdaki sayfalarda bulunan ekran görüntüleri Windows işletim sistemi sürümüne bağlı olarak farklı olabilir.
Üst ## Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma Yazıcı sunucusunu ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Not:
Yerel makinenin Administrators (Yöneticiler) hesabıyla erişimde bulunmalısınız.
| Windows 7 yazıcı sunucusu için: Start (Başlat) öğesini tıklatın ve Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar) öğesini tıklatın.
Windows Vista yazıcı sunucusu için: Start (Başlat) öğesini tıklatın, Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın, Hardware and Sound (Donanım ve Ses) öğesini tıklatın ve sonra Printers (Yazıcılar) öğesini tıklatın. Windows XP Professional yazıcı sunucusu için: Start (Başlat) öğesini tıklatın ve Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) öğesini tıklatın. Windows XP Home Edition yazıcı sunucusu için: Start (Başlat) öğesini, Control Panel (Denetim Masası) öğesini ve sonra Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) öğesini tıklatın. Windows 2000 yazıcı sunucusu için: Start (Başlat) öğesini tıklatın, Settings (Ayarlar) öğesinin üzerine gidin ve sonra Printers (Yazıcılar) öğesini tıklatın.
| Windows 7 için: Yazıcı simgenizi sağ tıklatın, Printer Properties (Yazıcı Özellikleri) seçeneğini tıklatın, sonra da açılan ekranda Sharing (Paylaşım) sekmesini tıklatın.
Windows Vista, XP veya 2000 için: Yazıcınızın simgesini sağ tıklatın ve sonra, açılan menüden Sharing (Paylaşım) seçeneğini tıklatın. Windows XP'de aşağıdaki menü görünürse, Network Setup Wizard (Ağ Kurulum Sihirbazı) veya If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Tehlikeyi bildiğiniz halde sihirbazı çalıştırmadan yazıcıları paylaştırmak istiyorsanız burayı tıklatın.) öğesini tıklatın. Her iki durumda da ekrandaki talimatları izleyin.
| Windows 2000 yazıcı sunucusunda Shared as (Farklı paylaştır) seçeneğini seçin, sonra Share name (Paylaşım adı) kutusuna adı yazıp OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Windows 7, Windows Vista veya XP yazıcı sunucusu için, Share this printer (Bu yazıcıyı paylaştır) seçeneğini seçin, sonra Share name (Paylaşım adı) kutusuna adı yazıp OK (Tamam) düğmesini tıklatın. Not:
Paylaşım adında boşluk ve tire kullanmayın, aksi halde hata oluşabilir. Windows 7 veya Vista'da, Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir) düğmesini tıklatana kadar share this printer (bu yazıcıyı paylaştır) seçeneğini seçemezsiniz.
İstemci bilgisayarları, bir ağdaki yazıcıyı paylaşabilecek şekilde ayarlamalısınız. Ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın: Bkz. İstemci için ayar. ### Güvenlik duvarı açıkken yazıcıyı paylaştırma Not:
Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) açıkken dosyaları ve yazıcıları paylaştırmak için, aşağıdaki yordamı uygulayın.
#### Windows 7
| Start (Başlat) öğesini tıklatın, Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın, System and Security (Sistem ve Güvenlik) öğesini tıklatın ve sonra Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) öğesini tıklatın.
| Sol taraftaki pencerede Turn Windows Firewall on or off (Windows Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak) öğesini tıklatın. Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (İzin verilen listesindeki programlar da dahil olmak üzere gelen tüm bağlantıları engelle) seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun ve sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
| Sol taraftaki pencerede Allow a program or feature through Windows Firewall (Bir programın veya özelliğin Windows Güvenlik Duvarını aşmasına izin ver) öğesini tıklatın.
| Share file and printer (Dosya ve yazıcı paylaştır) seçeneğini seçin ve OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
#### Windows Vista
| Start (Başlat) öğesini tıklatın ve sonra Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın.
| Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) penceresini açmak için Security (Güvenlik) öğesini tıklatın ve sonra Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) öğesini tıklatın.
| Sol taraftaki pencerede Turn Windows Firewall on or off (Windows Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak) öğesini tıklatın. User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi) ekranı görüntülendiğinde Continue (Devam) düğmesini tıklatın.
| General (Genel) sekmesinde Block all incoming connections (Tüm gelen bağlantıları engelle) seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
| Exceptions (Özel Durumlar) sekmesini açın, File and Printer Sharing (Dosya ve Yazıcı Paylaşımı) öğesini seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
#### Windows XP
| Start (Başlat) öğesini tıklatın ve sonra Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın.
| Security Center (Güvenlik Merkezi) öğesini tıklatın.
| Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) öğesini tıklatıp Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı) penceresini açın.
| General (Genel) sekmesinde Don’t allow exceptions (Özel durumlara izin verme) seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
| Exceptions (Özel Durumlar) sekmesini açın, File and Printer Sharing (Dosya ve Yazıcı Paylaşımı) öğesini seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Üst ## İstemci için ayar Bu bölümde paylaşılan yazıcıya bir ağdan erişerek yazıcı sürücüsünün nasıl yükleneceği anlatılmaktadır. Not:
Yazıcıyı bir Windows ağında paylaşmak için yazıcı sunucusunu ayarlamanız gerekir. Ayrıntılar için, bkz. Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma. Bu bölümde sunucuyu kullanarak (Microsoft çalışma grubu) standart bir ağ sistemindeki paylaşılan yazıcıya nasıl erişilebileceği anlatılmaktadır. Paylaşılan yazıcıya ağ sistemi nedeniyle erişemiyorsanız ağın yöneticisinden yardım isteyin. EPSON Status Monitor 3'ü istemcilerde kullanmak istediğinizde, gerek yazıcı sürücüsünü gerekse EPSON Status Monitor 3'ü Software Disc öğesinden her istemciye kurmanız gerekir. Yazıcı sürecileri istemcide yüklü durumda değilse lütfen bu ayarları yapmadan önce yazıcı sürücülerini yükleyin.
| Windows Start (Başlat) menüsünde Device and Printers (Aygıt ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar) veya Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) öğesini açın.
Windows 7 istemcileri için: Start (Başlat) öğesini tıklatın ve Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar) öğesini tıklatın. Windows Vista istemcileri için: Start (Başlat) öğesini tıklatın, Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın, Hardware and Sound (Donanım ve Ses) öğesini tıklatın ve sonra Printers (Yazıcılar) öğesini tıklatın. Windows XP Professional istemcileri için: Start (Başlat) öğesini tıklatın ve Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) öğesini tıklatın. Windows XP Home Edition istemcileri için: Start (Başlat) öğesini, Control Panel (Denetim Masası) öğesini ve sonra Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) öğesini tıklatın. Windows 2000 istemcileri için: Start (Başlat) öğesini, Settings (Ayarlar) öğesini ve sonra Printers (Yazıcılar) öğesini tıklatın.
| Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yazıcının simgesini sağ tıklatın ve sonra Properties (Özellikler) (Windows Vista, XP ve 2000) veya Printer properties (Yazıcı özellikleri) (Windows 7) öğesini tıklatın.
| Ports (Bağlantı Noktaları) öğesini tıklatın ve sonra Add Port (Bağlantı Noktası Ekle) öğesini tıklatın.
| Printer Ports (Yazıcı Bağlantı Noktaları) penceresi göründüğünde Local Port (Yerel Bağlantı Noktası) öğesini seçin ve sonra New Port (Yeni Bağlantı Noktası) öğesini tıklatın.
| Bağlantı noktası adı için aşağıdaki bilgiyi girin ve sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
\\Hedef yazıcıya bağlı bilgisayarın adı\paylaşılan yazıcının adı
| Printer Ports (Yazıcı Bağlantı Noktaları) penceresine döndükten sonra Close (Kapat) düğmesini tıklatın.
| Bağlantı noktası için girdiğiniz adın eklendiğini ve seçildiğini kontrol edin ve sonra Close (Kapat) düğmesini tıklatın.
Üst |