| Početak > Informacije o proizvodu # Čišćenje štampača Da bi štampač radio što je moguće bolje, potrebno ga je temeljno očistiti nekoliko puta godišnje. Kod čišćenja štampača pratite ove korake:
| Uklonite sav papir iz štampača. Pazite da štampač bude isključen.
| Skinite vođicu za papir.
| Koristite mekanu četku da pažljivo obrišete svu prašinu i prljavštinu sa spoljne strane kućišta i vođice za papir.
| Ako su kućište i vođica za papir još uvek prašnjavi ili prljavi, očistite ih mekanom, čistom krpom navlaženom blagim sredstvom za čišćenje rastopljenim u vodi. Držite poklopac štampača na mestu i spustite ga tako da ravno leži preko štampača kako bi se sprečio prodor vode u štampač.
Upozorenje:
Nikad nemojte da koristite alkohol i razređivače za čišćenje štampača, te hemikalije mogu da oštete komponente štampača kao i kućište. Pazite da voda ne dođe na mehanizam štampača ili na elektronske komponente. Nemojte da koristite oštru ili abrazivnu četku. Nemojte da prskate unutrašnjost štampača mazivima, neodgovarajuća maziva mogu da oštete mehanizam štampača. Obratite se ovlašćenom Epson zastupniku ukoliko mislite da je potrebno podmazivanje.