| الصفحة الرئيسية > معلومات حول المُنتَج # المعايير والموافقات موافقات الأمان علامات الهندسة المدنية تحذير: هذا منتج من الفئة أ. ربما يتسبب هذا المنتج في إحداث تداخل لاسلكي في البيئة المحيطة وفي هذه الحالة يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة. سوف يبطل استخدام كبل واجهة غير معزول بالطابعة معايير EMC لهذه الطابعة. هناك تحذيرات من أنه قد تبطل التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها من شركة Seiko Epson الحق في تشغيل الجهاز. ## موافقات الأمان طراز 230 فولت:
معايير الأمان | IEC/EN60950-1
التداخل الكهرومغناطيسي | AS/NZS CISPR22 الفئة (أ)
أعلى ## علامات الهندسة المدنية طراز 230 فولت:
مرسوم الجهد المنخفض 2006/95/EC | EN60950-1
مرسوم EMC 2004/108/EC | EN55022 الفئة أ EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
أعلى |