| Ana Sayfa > Ürün Bilgisi # Yazıcıyı Nakletme Yazıcınızı uzak bir yere taşımanız gerekiyorsa, orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini kullanarak özenle paketleyin. Yazıcıyı kendi ambalaj malzemesiyle yeniden paketlemek için aşağıdaki adımları izleyin: Uyarı:
Yazıcıyı taşırken, sağ ve sol alt kısımlarından sıkıca tutarak kaldırın. Şerit kartuşunu çıkarmak için yazıcı kafasını elle itmeniz gerekir. Yazıcıyı yeni kullandıysanız yazdırma kafası sıcak olabilir; dokunmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.
| Yazıcınızda yüklü olan tüm kağıtları çıkarın. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
| Elektrik kablosunu prizden çekin ve sonra yazıcıya takılı arabirim kablosunu yazıcıdan çıkarın.
| Kağıt kılavuzunu indirin. Kağıt desteklerini çıkarın.
| Yazıcıya eklenmiş başka marka ürünler varsa, bu ürünleri de çıkarıp kendi kutularına yerleştirin.
| Yazdırma kafasının soğuk olduğundan emin olun. Sonra da şerit kartuşunu Şerit Kartuşunu Değiştirme bölümünde anlatıldığı gibi çıkarın.
| Yazıcının kapalı ve yazıcınızla birlikte verilmiş olan dişli besleyicinin itme konumunda takılı olduğundan emin olun.
| Yazıcıyı, kağıt desteklerini, şerit kartuşunu ve elektrik kablosunu orijinal ambalaj malzemeleriyle yeniden paketleyip yazıcının orijinal kutusuna yerleştirin.