| Početak > Informacije o proizvodu # Prenošenje štampača Ako je potrebno da prenosite svoj štampač, pažljivo ga zapakujte koristeći originalnu kutiju i materijale za pakovanje. Za ponovno pakovanje štampača u originalan materijal za pakovanje pratite ove korake: Upozorenje:
Kada prenosite štampač, čvrsto uhvatite štampač s donje leve i desne strane da biste ga podigli. Rukom morate da skinete glavu štampača i da uklonite traku za štampač. Ako ste nedavno koristili štampač, glava štampača može da bude vruća; ostavite je da se ohladi nekoliko minuta pre nego što je budete dirali.
| Uklonite sav papir iz štampača. Pazite da štampač bude isključen.
| Isključite kabl za napajanje iz električne utičnice, potom isključite kabl za interfejs iz štampača.
| Spustite vođicu za papir. Uklonite nosače papira.
| Ako je instaliran bilo kakav dodatni pribor, skinite ga i upakujte u originalne kutije.
| Pazite da glava štampača ne bude vruća. Zatim zamenite traku za štampač kao što je opisano u Zamena trake za štampač.
| Uverite se da je vučni element koji je isporučen uz štampač u položaju za guranje.
| Zapakujte štampač, traku za štampač, nosače papira i kabl za napajanje u originalan materijal za pakovanje i stavite ih u originalnu kutiju štampača.