| Ana Sayfa > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri # Şerit Kartuşunu Değiştirme Orijinal Epson şerit kartuşu Şerit kartuşunu değiştirme ## Orijinal Epson şerit kartuşu Yazıcınız soluk mürekkepli çıktı vermeye başladığında şerit kartuşunu değiştirmeniz gerekir. Orijinal Epson şerit kartuşları, Epson yazıcınızda en iyi sonucu verecek biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu kartuşlar yazıcı kafasının ve diğer yazıcı parçalarının düzgün çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler, yazıcınızda, Epson garantileri kapsamında olmayan zarara neden olabilir. Yazıcınızda aşağıdaki şerit kartuşu kullanılır:
Epson siyah şerit kartuşu: | S015633
Üst ## Şerit kartuşunu değiştirme Şerit kartuşunu takmak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
| Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
| Yazıcı kapağını açıp dik duruma getirin, sonra çıkarmak için yukarı çekin.
Uyarı:
Yazıcıyı yeni kullandıysanız yazıcı kafası sıcak olabilir, şerit kartuşunu değiştirmeden önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.
| Gerdirme birimini, kilitleme tırnaklarından yavaşça sıkarak ve dışarı doğru çekerek yazıcıdan çıkarın.
| Yazdırma kafasının yazıcının ortasında olduğundan emin olun.
Aksi halde, yazıcıyı açın ve ardından kapatın. Daha sonra, şerit kartuşunu yazıcıdan çıkarın.
| Yeni şerit kartuşunu paketten çıkarın.
| Şeritteki sarım boşluklarını alarak takma işlemini kolaylaştırmak için şerit sıkıştırma düğmesini ok yönünde çevirin.
| Şerit kartuşunu gösterilen şekilde yazıcıya takın, sonra plastik tırnakların yazıcıdaki yerlere oturması için kartuşun her iki yanından sıkıca bastırın.
Not:
Yazıcının içindeki beyaz kabloya dokunmayın.
| Şeridi yazıcı kafası ile taşıyıcı arasına sokmak için tükenmez kalem gibi ucu sivri bir nesne kullanın.
Dikkat:
Şeridi, taşıyıcının uzak tarafına sokmayın.
doğru | yanlış
| * taşıyıcı
| Şeridin yerine oturması için şerit sıkıştırma düğmesini ok yönünde çevirin; şeridin kıvrılmamış veya kırışmamış olması gerekir.
| Kağıt gerdirme birimini yeniden takın.
| Yazıcı kapağını yeniden takın ve kapatın.
Üst |