| Domov > Informacije o izdelku # Čiščenje tiskalnika Da bo tiskalnik deloval čim bolje, ga je treba nekajkrat na leto temeljito očistiti. Tiskalnik očistite takole:
| Iz tiskalnika odstranite papir. Izklopite tiskalnik.
| Odstranite vodilo za papir.
| Z mehko krtačko z ohišja in vodila za papir pazljivo odstranite ves prah in umazanijo.
| Če sta ohišje in vodilo za papir še vedno umazana, ju obrišite s čisto mehko krpo, ki ste jo navlažili z blago raztopino čistila in vode. Pokrova tiskalnika ne odstranite, ampak ga spustite, da bo pokrival tiskalnik in preprečil, da bi vanj prodrla voda.
Previdno:
Tiskalnika ne čistite z alkoholom ali razredčili. Te kemične snovi lahko poškodujejo dele tiskalnika, pa tudi ohišje. Bodite previdni in ne zmočite tiskalnega mehanizma ali elektronskih delov. Ne uporabljajte trdih ali grobih krtač. Notranjosti tiskalnika ne škropite z mazivi. Neprimerna maziva lahko poškodujejo mehanizem tiskalnika. Če menite, da je tiskalni mehanizem treba podmazati, se obrnite na prodajalca tiskalnikov Epson.