| Начална страница > Софтуер за принтера # Настройване на принтера за работа в мрежа Споделяне на принтера Настройване на принтера като споделен Настройване на клиентите ## Споделяне на принтера Този раздел описва как да споделите принтера в стандартна мрежа под Windows. Компютрите в дадена мрежа могат да споделят принтер, който е директно свързан към един от тях. Компютърът, който е директно свързан към принтера, се явява сървър на принтера, а останалите компютри са клиенти, които за да получат достъп до принтера, се нуждаят от разрешение на сървъра на принтера. Клиентите споделят принтера през сървъра на принтера. В зависимост от версиите на операционната система Windows и правата Ви за достъп в мрежата, извършете съответните настройки на сървъра на принтера и клиентите. Вижте Настройване на принтера за работа в мрежа. Вижте Настройване на клиентите. Забележка:
Когато принтерът е споделен, се уверете, че сте настроили EPSON Status Monitor 3, така че споделеният принтер да може да бъде наблюдаван от сървъра на принтера и от клиентите. Вижте Настройка на EPSON Status Monitor 3. При свързване към принтер, споделен под Windows XP, съобщенията за грешки и предупрежденията не се появяват по време на печат. Инсталирането на Windows XP Service Pack 1 или следваща версия ще реши този проблем. При свързване към споделен принтер, намиращ се зад рутер, в някои случаи предупрежденията и съобщенията за грешки на споделените принтери не са достъпни по време на печат поради настройките на рутера. Сървърът на принтера и клиентите трябва да бъдат предварително настроени, така че да са в една и съща мрежа и да се намират под едно и също мрежово управление. Екранните изображения на следващите страници могат да се различават в зависимост от версията на операционната система Windows.
Горен ## Настройване на принтера като споделен Изпълнете тези стъпки, за да зададете сървър за принтера. Забележка:
Трябва да получите достъп като Администратори на локалната машина.
| За Windows 7 сървър на принтер: Щракнете върху Start (Старт) и върху Devices and Printers (Устройства и принтери).
За Windows Vista сървър на принтер: Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Control Panel (Контролен панел), върху Hardware and Sound (Хардуер и звук) и след това щракнете върху Printers (Принтери). За Windows XP Professional сървър на принтер: Щракнете върху Start (Старт), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). За Windows XP Home Edition сървър на принтер; ‎Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). За Windows 2000 сървър на принтер: Щракнете върху Start (Старт), отидете на Settings (Настройки), след което щракнете върху Printers (Принтери).
| За Windows 7: Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, щракнете върху Printer Properties (Свойства на принтера), след което щракнете върху раздел Sharing (Споделяне) на екрана, който се появява.
За Windows Vista, XP или 2000: Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, в появилото се меню щракнете върху Sharing (Споделяне). За Windows XP, ако се появи следното меню, щракнете или върху Network Setup Wizard (Съветник за инсталиране на мрежа) или върху. If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Ако разбирате рисковете за сигурността, но искате да споделяте принтери, без да пускате помощника, щракнете тук.) И в двата случая следвайте инструкциите на екрана.
| При сървър за Windows 2000 принтери изберете Shared as (Споделен като) (за Windows 2000), след това въведете името в полето Share name (Име за споделяне) и щракнете върху OK.
За сървър на принтера под Windows 7, Windows Vistaили XP, изберете Споделяне на този принтер, след това напишете името в полето Име за споделяне и щракнете върху OK. Забележка:
Не използвайте интервали и тирета в името за споделяне, в противен случай може да се получи грешка. Под Windows 7 или Vista, не можете да изберете share this printer (сподели този принтер) докато не щракнете върху бутона Change sharing options (Промяна на опциите за споделяне).
Трябва да настроите компютрите-клиенти така, че да могат да използват принтера през мрежата. Прегледайте следващите страници за подробности: Вижте Настройване на клиентите. ### Споделяне на принтера, когато защитната стена е включена Забележка:
За споделяне на файлове и принтери, докато защитната стена на Windows е включена, извършете следните стъпки:
#### Windows 7
| Щракнете върху Start (Старт), след което Control Panel (Контролен панел), System and Security (Система и защита), после щракнете върху Windows Firewall (Защитна стена на Windows).
| Щракнете върху Turn Windows Firewall on or off (Включване и изключване на защитната стена на Windows) в прозореца вляво. Уверете се, че опцията Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (Блокиране на всички входящи връзки, включително на тези от списъка с разрешени програми) не е избрана, след което натиснете OK.
| Щракнете върху Allow a program or feature through Windows Firewall (Пропускане на програма или функция през защитната стена на Windows) в прозореца вляво.
| Изберете Share file and printer (Споделяне на файл и принтер), след което щракнете върху OK.
#### Windows Vista
| Щракнете върху Start (Старт), след което върху Control Panel (Контролен панел).
| Щракнете върху Security (Защита), после върху Windows Firewall (Защитна стена на Windows), за да отворите прозореца Windows Firewall (Защитна стена на Windows).
| Щракнете върху Turn Windows Firewall on or off (Включване и изключване на защитната стена на Windows) в прозореца вляво. Когато се появи екранът User Account Control (Управление на потребителските акаунти), щракнете върху Continue (Продължи).
| Уверете се, че опцията Block all incoming connections (Блокирай всички входящи връзки) не е избрана в раздел General (Общи).
| Отворете раздел Exceptions (Изключения), изберете File and Printer Sharing (Споделяне на файлове и принтери), след което щракнете върху OK.
#### Windows XP
| Щракнете върху Start (Старт), след което върху Control Panel (Контролен панел).
| Щракнете върху Security Center (Център за защита).
| Щракнете върху Windows Firewall (Защитна стена на Windows), за да отворите прозореца Windows Firewall (Защитна стена на Windows).
| Уверете се, че опцията Don’t allow exceptions (Без изключения) не е избрана в раздел General (Общи).
| Отворете раздел Exceptions (Изключения), изберете File and Printer Sharing (Споделяне на файлове и принтери), след което щракнете върху OK.
Горен ## Настройване на клиентите Този раздел описва как да инсталирате драйвера за принтера чрез достъп до споделения принтер по мрежата. Забележка:
За да споделите принтера в мрежа под Windows, трябва да настроите сървъра на принтера. За повече подробности вижте Настройване на принтера като споделен. Този раздел описва как да получите достъп до споделения принтер през стандартна мрежа чрез използване на сървърa (работна групаMicrosoft). Ако не можете да получите достъп до споделения принтер поради проблем в мрежата, помолете за помощ администратора на мрежата. Когато желаете EPSON Status Monitor 3 да се използва на клиентите, трябва на всеки клиент да инсталирате драйвера за принтера и EPSON Status Monitor 3 от Software Disc. Ако драйверите за принтер не са инсталирани на клиента, трябва да направите това преди да пристъпите към настройките.
| В менюWindows Start (Старт), отворете Devices and Printers (Устройства и принтери), Printers (Принтери или Printers and Faxes (Принтери и факсове).
За Windows 7 клиенти: Щракнете върху Start (Старт) и върху Devices and Printers (Устройства и принтери). За Windows Vista клиенти: Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Control Panel (Контролен панел), върху Hardware and Sound (Хардуер и звук) и след това щракнете върху Printers (Принтери). Windows XP Professional клиенти: Щракнете върху Start (Старт), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). Windows XP Home Edition клиенти: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). За Windows 2000 клиенти: Щракнете върху Start (Старт), отидете на Settings (Настройки), след което щракнете върху Printers (Принтери).
| Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, чиято настройка искате да промените, след което щракнете върху Properties (Свойства) (Windows Vista, XP, и 2000) или Printer Properties (Свойства на принтера) (Windows 7).
| Щракнете върху раздела Ports (Портове) и след това върху Add Port (Добавяне на порт).
| Когато се появи прозорец Printer Ports (Портове за принтер), изберете Local Port (Локален порт), после щракнете върху New Port (Нов порт).
| Въведете информацията по-долу за име на порта и щракнете върху OK.
\\Име на компютър, свързан с целевия принтер\име на споделен принтер
| След като се върнете към прозореца Printer Ports (Портове за принтер), щракнете върху Close (Затвори).
| Проверете дали въведеното за порта име е добавено и избрано, след което щракнете върху Close (Затвори).
Горен |