| Domov > Ravnanje s papirjem # Tiskanje na posamezne liste Vstavljanje posameznih listov Posamezne liste papirja lahko vstavljate enega za drugim, tako da si pomagate z vodilom za papir. Podatke o vrstah posameznih listov papirja, ki jih lahko uporabite, najdete v razdelku Papir. Preden tiskate na posamezne večdelne obrazce, ovojnice ali druge posebne vrste papirja, vzvod za nastavitev debeline papirja postavite v pravilen položaj. Podrobnosti najdete v razdelku Papir. Opomba:
Podrobne podatke o vrstah posameznih listov papirja, ki jih lahko uporabite, najdete v razdelku Papir. Z vodilom za papir si lahko pomagate tudi pri vstavljanju posameznih samokopirnih večdelnih obrazcev, ki so na vrhu linijsko zlepljeni. Večdelne obrazce vstavite v vodilo za papir z zlepljenim robom naprej in s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
## Vstavljanje posameznih listov Posamezne liste papirja vstavite tako:
| Izklopite tiskalnik. Vzvod za sprostitev papirja mora biti potisnjen nazaj v položaj za posamezne liste, vodilo za papir pa mora biti v pokončnem položaju, kot je prikazano na spodnji sliki.
| Levo vodilo roba potisnite do oznake 0. Nato desno vodilo roba poravnajte s širino lista.
| List papirja vstavite med vodili robov in ga previdno potisnite v tiskalnik, kolikor je mogoče.
Za običajno uporabo zgolj vklopite tiskalnik in ne pritiskajte nobenih drugih gumbov. Ko tiskalnik prejme podatke, začne tiskati. Previdno:
Gumb za podajanje papirja na desni strani tiskalnika uporabite samo, če se papir zagozdi, in kadar je tiskalnik izklopljen, sicer utegnete tiskalnik poškodovati ali papir premakniti iz položaja vrha obrazca.
Na vrh |