| Domů > Ovládací panel # Použití ovládacího panelu Tlačítka a indikátory ovládacího panelu Volba interního písma Ovládání z panelu v klidovém režimu Jednoduché ovládání tiskárny—například posun o řádek, o stránku, zavedení a vysunutí papíru a výběr písem—pomocí tlačítek ovládacího panelu. Indikátory ovládacího panelu informují o stavu tiskárny. ## Tlačítka a indikátory ovládacího panelu 1. Indikátory výběru písma Označuje aktuální nastavení zvoleného písma.
| Vysokorychlostní tisk konceptu
| Koncept
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Ostatní
= svítí, = nesvítí, = bliká Rozsvítí se a pokračuje podle výchozího nastavení. 2. Kontrolka Tear Off (Font) Bliká, když je nekonečný papír v pozici odtržení. 3. Tlačítko Tear Off (Font) * Slouží k zavedení nekonečného papíru do polohy k odtržení. Slouží k zavedení nekonečného papíru zpět z polohy k odtržení na polohu horní části strany. 4. Tlačítko LF/FF ** Krátkým stisknutím tohoto tlačítka lze papír zavádět do tiskárny po jednotlivých řádcích. Přidržením tohoto tlačítka lze vysunout list papíru nebo posunout nekonečný papír na následující polohu horní části strany. 5. Tlačítko Load/Eject ** Slouží k zavádění jednotlivých listů papíru. Slouží k vysunutí listu papíru z tiskárny. Slouží k zavedení nekonečného papíru z pohotovostní polohy. Slouží k posunutí nekonečného papíru zpět do pohotovostní polohy. 6. Tlačítko Pause Slouží k dočasnému zastavení a (při opětovném stisknutí) obnovení tisku. Přidržíte-li toto tlačítko po tři sekundy, tiskárna přejde do režimu Micro Adjust** (Přesné nastavení). Režim ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 7. Kontrolka Paper Out Svítí, pokud není ve vybraném zdroji papíru vložen žádný papír nebo je-li papír vložen nesprávně. Bliká, když nebyl papír zcela vysunut nebo když došlo k uvíznutí papíru. Bliká tři sekundy současně s Pause při aktivaci režimu ochrany. 8. Kontrolka Pause Svítí, když je tiskárna pozastavena. Bliká, když je tiskárna v režimu Micro Adjust (Přesné nastavení)**. Bliká, je-li tisková hlava přehřátá. Bliká tři sekundy současně s Paper Out při aktivaci režimu ochrany. V klidovém režimu svítí pouze tato kontrolka Všechny ostatní kontrolky nesvítí. * Volba písma: V režimu mikronastavení lze vybrat písmo pro tiskovou úlohu. K tomu slouží tlačítko Tear Off (Font). Kontrolky na předním panelu svítí, nesvítí nebo blikají podle vybraného písma. ** Režim Micro Adjust (Přesné nastavení): Přidržíte-li tlačítko Pause po tři sekundy, tiskárna přejde do režimu Micro Adjust (Přesné nastavení). V tomto režimu lze pomocí tlačítek LF/FF a Load/Eject upravit začátek strany nebo polohu k odtržení. Viz Úprava polohy horní části strany. Nahoru ## Volba interního písma Následující pokyny slouží k volbě interního písma pomocí tlačítek ovládacího panelu tiskárny:
| Ověřte, že neprobíhá tisk. Pokud ano, počkejte, až skončí.
| Přidržením tlačítka Pause po dobu tří sekund aktivujte režim Micro Adjust (Přesné nastavení). Kontrolka Pause začne blikat. Dvě kontrolky výběru písma signalizují právě vybrané písmo
| Opakovaným stisknutím tlačítka Tear Off (Font) projděte dostupné volby; jakmile bude nastaveno požadované písmo označené indikátory na ovládacím panelu, tlačítko pusťte. Volba zůstane platná, dokud ji nezměníte.
Poznámka:
Nastavení provedená v aplikacích obvykle potlačí nastavení provedená na ovládacím panelu tiskárny. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, provádějte volbu písma a rozteče přímo v aplikaci. Z ovládacího panelu nelze vybrat písma čárových kódů.
Nahoru ## Ovládání z panelu v klidovém režimu Pokud tiskárna nebyla 4 minuty a 30 sekund ovládána a nenastaly žádné chyby, přejde do klidového režimu. Z klidového režimu tiskárnu probudí následující operace. Odeslání tiskových dat. Stisk tlačítka ovládacího panelu. Jedním stiskem tlačítka se tiskárně probudí z klidového režimu a zobrazí svůj stav kontrolkami na ovládacím panelu. Normální funkce tlačítek se obnoví dalším stiskem tlačítka. Poznámka:
Jedním stiskem tlačítka pouze probudíte tiskárnu z klidového režimu. Pokud uplyne 20 sekund bez jakékoli operace, tiskárna znovu přejde do klidového režimu.
Nahoru |