| الصفحة الرئيسية > لوحة التحكم # وضع القفل تغيير إعداد وضع القفل يمكنك تقييد استخدام الأزرار في لوحة التحكم باستخدام وضع القفل. ## تغيير إعداد وضع القفل يمكنك تشغيل وضع القفل أو إيقاف تشغيله أو تغيير الوظائف المحمية من وضع ضبط القفل. يعرض الجدول التالي الوظيفة الأساسية لكل زر في وضع إعداد القفل.
الزر | الوظيفة الأساسية
زر Item | يحدد معلمة القائمة التالية.
زر Item | يحدد معلمة القائمة السابقة.
زر Set | يغير القيمة في القائمة المحددة.
يمكنك تحديد وظائف الطابعة ليتم قفلها أثناء تشغيل وضع القفل وفقًا لاحتياجاتك. ملاحظة:
قبل دخول وضع إعداد القفل، تحتاج إلى تحميل ورق مقاس A4 أو ورق مفرد مقاس Letter أو ورق متصل بعرض 210 مم (8.3 بوصة). انظر الطباعة على الورق المتصل والطباعة على الصفحات المفردة للحصول على تعليمات حول تحميل الورق المتصل وصفحات مفردة. لسلامتك، توصي Epson بتشغيل الطابعة مع إغلاق غطاء الطابعة. ستعمل الطابعة مع فتح غطاء الطابعة أو إزالته، ولكن احتفظ بالغطاء مغلقًا للحصول على الحد الأقصى من الأمان.
اتبع هذه الخطوات لتغيير إعداد وضع القفل:
| تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
تنبيه:
عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، انتظر خمس ثوانٍ على الأقل قبل إعادة تشغيلها، وإلا فقد تُتلف الطابعة.
| قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط مع الاستمرار على زري LF/FF وPause.
تدخل الطابعة وضع إعداد القفل وتطبع رسالة تسأل عما إذا كنت تريد طباعة كل الإعدادات الحالية.
| إذا كنت ترغب في طباعة الإعدادات الحالية، فاضغط على الزر Set. إذا كنت تريد تجنب طباعة الإعدادات الحالية، فاضغط على الزر Item أو الزر Item.
تقوم الطابعة بطباعة القائمة الأولى والقيمة الحالية من القائمة.
| اضغط على الزر Item أو الزر Item لتحديد معلمات القائمة التي ترغب في تغييرها. اضغط على الزر Set للتنقل خلال القيم في المعلمة المحددة حتى تعثر على الإعداد المطلوب. بعد إعداد المعلمة المحددة إلى الإعداد المطلوب، يمكنك متابعة إجراء التغييرات على المعلمات الأخرى بالضغط على الزر Item أو الزر Item.
| أوقف تشغيل الطابعة وقم بإنهاء وضع إعداد القفل.
ملاحظة:
يمكنك إنهاء وضع إعداد القفل عن طريق إيقاف تشغيل الطابعة في أي وقت. وتبقى الإعدادات التي قمت بإجرائها سارية حتى تقوم بتغييرها مرة ثانية.
أعلى |