| Ana Sayfa > Sorun Çözücü # Kağıt Sıkışmasını Temizleme Kağıt sıkışmasını temizlemek için şu adımları izleyin. Dikkat:
Yazıcının içindeki beyaz kabloya dokunmayın.
| Yazıcıyı kapatın.
| Kağıt kılavuzuna tek sayfa kağıt sıkışmışsa dikkatlice çıkarın.
| Yazıcı kapağını açın. Sürekli kağıt yüklüyorsanız, kağıt kılavuzunu kaldırın.
| Yazıcıda sürekli kağıt sıkıştıysa, kağıt tomarını delikli yırtma yerinden yırtın.
| Yazıcıdaki kağıdı çıkarmak için, yazıcının sağ tarafındaki düğmeyi kendinizden uzağa doğru çevirin. Varsa, kağıdın kalan parçalarını da çıkarın.
Dikkat:
Yazıcıdaki kağıdı temizlemek için yazıcının sağ tarafındaki düğmeyi yalnızca yazıcı kapalı iken kullanın. Aksi halde, yazıcıya zarar verebilir veya formun üstü veya yırtma konumunu kaybedebilirsiniz.
Not:
Yazıcı kapalıyken düğmeyi elinizle döndürüyorsanız, kontrol paneli ışıkları yanıp sönebilir. Bu bir arıza değildir.
| Gerekiyorsa kağıt kılavuzunu geri takın ve yazıcı kapağını kapatın.
| Yazıcıyı açın. Paper Out ve Pause ışıklarının kapalı olduğundan emin olun.
Yazıcıda halen kağıt kalmışsa, kalan kağıdı çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin.
| Yazıcıyı kapatın.
| Yazıcı kapağını açın ve sonra kağıt bırakma kolunu sürekli sayfa konumuna getirin.
| Kağıt gerdirme birimini çıkarın.
| Sıkışan kağıdı çıkarın.
| Kullanılan kağıda uyması için kağıt bırakma kolunu sıfırlayın.
| Yazıcıyı açın, kağıdı yükleyin ve sonra yazıcı kapağını kapatın.