| Основная страница > Информация об устройстве # Списки команд Управляющие коды EPSON ESC/P 2 Управляющие коды эмуляции принтера IBM PPDS Данный принтер поддерживает управляющие коды EPSON ESC/P и управляющие коды эмуляции принтера IBM PPDS, перечисленные ниже. ## Управляющие коды EPSON ESC/P 2 Выбор принтера EPSON ESC/P 2 в программном обеспечении позволяет использовать расширенные функции обработки шрифтов и графики.
Общие операции:
| ESC @, ESC U
Подача бумаги:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Формат страницы:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Перемещение позиции печати:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Выбор шрифта:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Улучшение шрифтов:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Интервалы:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Управление символами:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Растровые изображения:
| ESC *
Штрих-коды:
| ESC (B
К началу ## Управляющие коды эмуляции принтера IBM PPDS Данный принтер поддерживает эмуляцию принтера IBM Proprinter с использованием перечисленных ниже команд. Подробную информацию см. в справочном руководстве по принтеру IBM PPDS.
Общие операции:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Подача бумаги:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Формат страницы:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Перемещение позиции печати:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Выбор шрифта:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Улучшение шрифтов:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Интервалы:
| BS, SP, ESC [¥
Управление символами:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC
Растровые изображения:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Штрих-коды:
| ESC [f, ESC [p
Загрузка:
| ESC =
К началу |