| Domů > Řešení problémů # Tisk samočinného testu Provedení samočinného testu vám pomůže určit, zda je příčinou potíží tiskárna nebo počítač. Pokud jsou výsledky samočinného testu v pořádku, tiskárna pracuje správně; problém je pravděpodobně způsoben nastavením ovladače tiskárny, nastavením v aplikaci, počítačem nebo komunikačním kabelem (Používejte pouze odstíněný komunikační kabel). Pokud jsou výsledky samočinného testu neuspokojivé, je příčinou potíží tiskárna. Možné příčiny a řešení tohoto problému naleznete v části Problémy a jejich řešení. Samočinný test lze vytisknout na jednotlivé listy papíru i na nekonečný papír. Pokyny ke vkládání papíru jsou uvedeny v části Tisk na nekonečný papír nebo Tisk na jednotlivé listy. Upozornění:
Pro samočinný test použijte papír o minimální šířce 210 mm (8,27 palce), jinak bude tisková hlava tisknout přímo na desku.
Při provádění samočinného testu postupujte následujícím způsobem:
| Při použití nekonečného papíru zkontrolujte, zda je papír vložen do tiskárny a je-li páčka k uvolnění papíru nastavena ve správné poloze. Potom tiskárnu vypněte.
Upozornění:
Po vypnutí tiskárny počkejte před dalším zapnutím vždy alespoň pět sekund. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
| Test lze aktivovat přidržením stisknutých tlačítka LF/FF nebo Load/Eject při zapnutí tiskárny.
Samočinný test se při přidržení tlačítka LF/FFvytiskne v režimu Koncept a při přidržení tlačítka Load/Eject se vytiskne písmem NLQ.
| Při použití jednotlivých listů vložte papír do tiskárny.
Po uplynutí několika sekund tiskárna automaticky zavede papír a začne tisknout samočinný test. Vytiskne se řada znaků. Poznámka:
Pokud chcete test pozastavit, stiskněte tlačítko Pause. Chcete-li test obnovit, stiskněte znovu tlačítko Pause.
| Chcete-li samočinný test ukončit, stiskněte tlačítko Pause. Pokud v tiskárně zůstal papír, vysuňte jej stisknutím tlačítka LF/FF. Potom tiskárnu vypněte.
Upozornění:
V průběhu tisku samočinného testu tiskárnu nevypínejte. Před vypnutím tiskárny vždy zastavte tisk tlačítkem Pause a tlačítkem LF/FF vysuňte vytištěnou stránku z tiskárny.