| Inicio > Panel de control # Modo de bloqueo Cambio del ajuste del modo de bloqueo El modo de bloqueo permite restringir el uso de los botones del panel de control. ## Cambio del ajuste del modo de bloqueo Puede activar o desactivar el modo de bloqueo o cambiar las funciones bloqueadas desde el modo de configuración de bloqueo. En la siguiente tabla se indica la función básica de cada botón en el modo de configuración del bloqueo.
Botón | Función básica
ItemBotón | Selecciona el siguiente parámetro del menú.
ItemBotón | Selecciona el parámetro anterior del menú.
Botón Set | Cambia el valor del menú seleccionado.
Puede seleccionar las funciones de la impresora que desea bloquear con el modo de bloqueo activado según sus necesidades. Nota:
antes de acceder al modo de configuración de bloqueo, necesita cargar hojas sueltas de papel A4 o carta, o papel continuo de al menos 210 mm (8,3 ") de anchura. Si desea consultar las instrucciones sobre cómo cargar papel continuo u hojas sueltas, consulte Impresión en papel continuo y Impresión en hojas sueltas. Por su seguridad, Epson recomienda utilizar la impresora con la cubierta cerrada. La impresora funcionará con la cubierta abierta o quitada, pero para la máxima seguridad, manténgala cerrada.
Siga estos pasos para cambiar la configuración del modo de bloqueo:
| Asegúrese de que la impresora esté apagada.
Precaución:
siempre que apague la impresora, espere 5 segundos como mínimo antes de volver a encenderla. De lo contrario, podría estropear la impresora.
| Encienda la impresora manteniendo pulsados los botones LF/FF y Pause.
La impresora pasa al modo de configuración de bloqueo e imprime un mensaje preguntándole si desea imprimir todos los ajustes actuales.
| Si desea imprimir los ajustes actuales, pulse el botón Set. Si desea saltarse la impresión de los ajustes actuales, pulse el botón Item o el botón Item.
La impresora imprime el primer menú y el valor actual del menú.
| Pulse el botón Item o el botón Item para seleccionar los parámetros del menú que desee cambiar. Pulse el botón Set para navegar por los valores dentro del parámetro seleccionado hasta que encuentre el ajuste deseado. Después de configurar el parámetro seleccionado al ajuste deseado, puede seguir aplicando cambios en otros parámetros pulsando el botón Item o el botón Item.
| Apague la impresora y salga del modo de configuración de bloqueo.
Nota:
puede salir del modo de configuración de bloqueo en cualquier momento, con sólo apagar la impresora. Todos los ajustes que haya seleccionado seguirán en vigor hasta que los vuelva a modificar.
Principio |