| Beginpagina > Bedieningspaneel # De modus Vergrendelen De instellingen voor de modus Vergrendelen wijzigen U kunt de modus Vergrendelen gebruiken om het gebruik van de knoppen op het bedieningspaneel te beperken. ## De instellingen voor de modus Vergrendelen wijzigen U kunt de modus Vergrendelen in- of uitschakelen of vergrendelde functies vanuit de modus Vergrendelen wijzigen. Onderstaande tabel bevat de basisfunctie van de knoppen in de modus Vergrendelen.
Knop | Basisfunctie
Item-knop | Hiermee selecteert u de volgende parameter in een menu.
Item-knop | Hiermee selecteert u de vorige parameter in een menu.
Set-knop | Hiermee wijzigt u de waarde in het geselecteerde menu.
U kunt zelf bepalen welke functies met de modus Vergrendelen moeten worden vergrendeld. Opmerking:
Voordat u de modus Vergrendelen kunt activeren, moet u kettingpapier of een los vel papier in het formaat A4- of Letter met een breedte van minimaal 210 mm (8,3 inch) in de printer plaatsen. Zie Afdrukken op kettingpapier en Afdrukken op losse vellen voor informatie over het laden van kettingpapier en losse vellen. Uit veiligheidsoverwegingen beveelt Epson aan de printer alleen te gebruiken als het printerdeksel is gesloten. U kunt de printer gebruiken als het printerdeksel is geopend of verwijderd, maar voor een veilig gebruik moet het printerdeksel altijd gesloten zijn.
Voer onderstaande stappen uit om de instellingen voor de modus Vergrendelen te wijzigen:
| Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
Let op:
Nadat u de printer hebt uitgezet, dient u altijd minstens vijf seconden te wachten voordat u de printer weer aanzet. Als u dit niet doet, kan de printer beschadigd raken.
| Schakel de printer in terwijl tegelijkertijd de knoppen LF/FF en Pause worden ingedrukt.
De printer start op in de modus voor het wijzigen van de vergrendelingsinstellingen en er wordt een bericht afgedrukt waarin u wordt gevraagd of u de huidige instellingen wilt afdrukken.
| Als u de huidige instellingen wilt afdrukken, drukt u op de knop Set. Als u het afdrukken van de huidige instellingen wilt overslaan, drukt u op de knop Item of de knop Item.
De printer drukt het eerste menu en de huidige waarde van het menu af.
| Druk op de knop Item of de knop Item om de parameters te selecteren die u wilt wijzigen. Druk op de knop Set om door de lijst met waarden voor de geselecteerde parameter te bladeren tot u de gewenste instelling vindt. Nadat u de gewenste instelling voor de geselecteerde parameter hebt opgegeven, kunt u met de knoppen Item of Item de instellingen van de andere parameters wijzigen.
| Schakel de printer uit om de modus voor het wijzigen van de vergrendelingsinstellingen te sluiten.
Opmerking:
U kunt de modus voor het wijzigen van de vergrendelingsinstellingen op ieder gewenst moment sluiten door de printer uit te schakelen. Gewijzigde instellingen blijven van kracht totdat u ze opnieuw wijzigt.
Boven |