| Domov > Reševanje težav # Odstranjevanje zagozdenega papirja Za odstranjevanje zagozdenega papirja sledite navodilom v nadaljevanju. Previdno:
Ne dotikajte se belega kabla v notranjosti tiskalnika.
| Izklopite tiskalnik.
| Če se na vodilu za papir zagozdi posamezen list papirja, ga previdno odstranite.
| Odprite pokrov tiskalnika. Če vstavljate neskončni papir, odstranite vodilo za papir.
| Če je v tiskalniku zagozden neskončni papir, odtrgajte neuporabljeno zalogo papirja pri perforaciji.
| Gumb na desni strani tiskalnika obrnite stran od sebe, da tiskalnik izvrže papir. Odstranite vse preostale koščke papirja.
Previdno:
Če želite odstraniti zagozdeni papir, vrtljivi gumb na desni strani tiskalnika uporabite samo, kadar je tiskalnik izklopljen, sicer lahko poškodujete tiskalnik ali premaknete položaj vrha obrazca oz. položaj za trganje.
Opomba:
Ko ročno zavrtite gumb, ko je tiskalnik izklopljen, lahko začnejo utripati lučke na nadzorni plošči. Ne gre za okvaro.
| Po potrebi znova namestite vodilo za papir in zaprite pokrov tiskalnika.
| Vklopite tiskalnik. Preverite, ali sta ugasnjeni lučki Paper Out in Pause.
Če je v tiskalniku ostalo še kaj papirja, ga odstranite po postopku, opisanem v nadaljevanju.
| Izklopite tiskalnik.
| Odprite pokrov tiskalnika in vzvod za sprostitev papirja nastavite v položaj za neskončni papir.
| Odstranite napenjalno enoto za papir.
| Odstranite zagozden papir.
| Ponovno nastavite vzvod za sprostitev papirja glede na papir, ki ga uporabljate.
| Vklopite tiskalnik, vstavite papir in nato zaprite pokrov tiskalnika.