| الصفحة الرئيسية > التعامل مع الورق # الطباعة على الصفحات المفردة تحميل الصفحات المفردة يمكنك تحميل الورق المفرد صفحة واحدة في كل مرة باستخدام موجه الورق الخاص بالطابعة. لمزيدٍ من مواصفات أنواع الورق المفرد التي يمكنك استخدامها، انظر الورق. قبل الطباعة على نماذج الورق المفرد متعددة الأجزاء أو الأظرف أو غيرها من الورق الخاص، تأكد من ضبط ذراع سُمك الورق على الموضع المناسب. لمزيدٍ من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الورق. ملاحظة:
للحصول على المواصفات التفصيلية الخاصة بأنواع الورق المفرد التي يمكنك استخدامها، انظر الورق. يمكنك استخدام موجه الورق لتحميل نماذج صفحات مفردة متعددة الأجزاء خالية من الكربون ومُثبَتَة من أعلى بالصمغ الخطي. قم بإدخال نماذج متعددة الأجزاء في موجه الورق، وذلك بإدخال الحافة المُثَبَتة أولاً مع كون الجانب القابل للطباعة متجهًا لأسفل.
## تحميل الصفحات المفردة اتبع هذه الخطوات لتحميل الصفحات المفردة:
| تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة. أيضًا، تأكد من أن ذراع تحرير الورق مسحوب لموضع الورق المفرد وأن موجه الورق في الوضع الرأسي، كما هو موضح أدناه.
| حرك موجه الحافة الأيسر إلى وضع الصفر. بعد ذلك، اضبط موجه الحافة الأيمن بحيث يتطابق مع عرض الورق.
| قم بإزاحة صفحة من الورق لأسفل بقوة بين موجهي الحواف حتى تشعر بمقاومة.
وللاستخدام العادي، قم بتشغيل الطابعة دون الضغط على أي أزرار أخرى. وعند استقبال الطابعة للبيانات، فإنها تبدأ في الطباعة. تنبيه:
استخدم يد تغذية الورق الموجودة على الجانب الأيمن من الطابعة لإزالة انحشار الورق فقط وعندما يتم إيقاف تشغيل الطابعة فقط. وإلاّ، فقد تتلف الطابعة أو تتسبب في فقدها لموضع أعلى النموذج.
أعلى |