| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Использование утилиты EPSON Status Monitor 3 Настройка EPSON Status Monitor 3 Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 Утилита EPSON Status Monitor 3 позволяет контролировать состояние принтера, уведомляет пользователя об ошибках принтера и при необходимости отображает инструкции по поиску и устранению неисправностей. EPSON Status Monitor 3 можно использовать в следующих случаях: когда принтер подключен непосредственно к хост-компьютеру через параллельный порт [LPT1] или порт USB; когда компьютер настроен, на поддержку двунаправленной связи. Утилита EPSON Status Monitor 3 устанавливается, если принтер подключен непосредственно к компьютеру и драйвер принтера установлен согласно указаниям в Start Here или Руководстве по установке. При общем доступе к принтеру настройте утилиту EPSON Status Monitor 3 так, чтобы принтер можно было контролировать с сервера печати и компьютеров-клиентов. См. разделы Настройка EPSON Status Monitor 3 и Настройка принтера для работы в сети. Внимание!
Хотя можно осуществлять печать на принтере, подключенном непосредственно к удаленному компьютеру с помощью функции Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)* в Windows 7, Vista и XP, могут возникать ошибки связи. * Функция «Удаленный рабочий стол»: позволяет пользователю получать доступ к приложениям и файлам на компьютере, подключенном к офисной сети, через удаленный мобильный компьютер.
Примечание
Если вы используете компьютер под управлением операционной системы Windows 7, Vista или XP, на который выполнили вход несколько пользователей, то при одновременном контроле принтера на экран может выводиться сообщение об ошибке связи. Если утилита EPSON Status Monitor 3 установлена с активированной функцией Брандмауэра Windows (рекомендуется), контроль сетевого принтера может не работать. Для устранения этой проблемы добавьте файл EEBAgent.exe в группу Exceptions (Исключения) в настройках брандмауэра.
## Настройка EPSON Status Monitor 3 Для настройки EPSON Status Monitor 3 выполните указанные ниже действия.
| В Windows 7. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Devices and Printers (Устройства и принтеры).
В Windows Vista. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). В Windows XP Professional Edition. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows XP Home Edition. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления) и Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows 2000. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Settings (Настройка) и Printers (Принтеры).
| Щелкните правой кнопкой мыши значок данного принтера, выберите пункт Printer properties (Свойства принтера) (Windows 7) или Properties (Свойства) (Windows Vista, XP и 2000), а затем выберите вкладку Utility (Утилита).
| Нажмите кнопку Monitoring Preferences (Параметры контроля). Отобразится диалоговое окно Monitoring Preferences (Параметры контроля).
| Доступны перечисленные ниже настройки.
Select Notification (Выбрать уведомление) | Эта настройка позволяет установить флажки и просмотреть режимы отображения сообщений об ошибках: On (Вкл.) / Off (Выкл.). Установите требуемый флажок, чтобы включить вывод соответствующих сообщений об ошибке.
Select Shortcut Icon (Выбрать значок быстрой ссылки) | Выбранный значок отображается в панели задач. Пример настройки отображается в области в правой части окна. Щелкнув этот значок, вы сможете легко получить доступ к диалоговому окну Monitoring Preferences (Параметры контроля).
Receive error notification for shared printers (Получ увед. об ош. д/совм. исп. принт) | Если установлен этот флажок, можно получать уведомления об ошибках для принтера с общим доступом.
Allow monitoring of shared printer (Разрешить мониторинг общих принтеров) | Если установлен этот флажок, принтер с общим доступом можно контролировать с других ПК. Примечание Действия в Windows необходимо осуществлять с использованием учетной записи администратора.
Примечание
Чтобы восстановить используемые по умолчанию значения всех настроек, нажмите кнопку Default (По умолчанию).
К началу ## Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 Выполните одно из указанных ниже действий для получения доступа к утилите EPSON Status Monitor 3. Дважды щелкните значок принтера в панели задач. Чтобы добавить значок на панель задач, перейдите в меню Utility (Утилита) и следуйте инструкциям. Откройте меню Utility (Утилита), затем щелкните значок EPSON Status Monitor 3. Порядок открытия меню Utility (Утилита) см. в разделе Использование драйвера принтера. Когда вы получите доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 одним из вышеуказанных способов, отобразится показанное ниже окно состояния принтера. В этом окне вы можете просматривать информацию о состоянии принтера. Примечание
Проверить состояние принтера можно в ходе печати. Для этого нажмите кнопку EPSON Status Monitor 3 на вкладке Utility (Утилита) и используйте принтер, не закрывая окно состояния.
К началу |