| Accueil > Informations relatives au produit # Listes des commandes Codes de contrôle EPSON ESC/P 2 Codes de contrôle d'émulation IBM PPDS Votre imprimante prend en charge les codes de contrôle EPSON ESC/P et les codes de contrôle d’émulation IBM PPDS listés ci-dessous. ## Codes de contrôle EPSON ESC/P 2 La sélection d’une imprimante EPSON ESC/P 2 dans votre logiciel vous permet d’utiliser des polices et des graphiques avancés.
Fonctionnement général :
| ESC @, ESC U
Entraînement du papier :
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Format de la page :
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Mouvement de la position d’impression :
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Sélection de la police :
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Optimisation des polices :
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Espacement :
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Traitement des caractères :
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Image binaire :
| ESC *
Code à barres :
| ESC (B
Haut ## Codes de contrôle d'émulation IBM PPDS Cette imprimante procède à l’émulation de IBM Proprinter à l’aide des commandes suivantes. Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de référence sur IBM PPDS.
Fonctionnement général :
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Entraînement du papier :
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Format de la page :
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Mouvement de la position d’impression :
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Sélection de la police :
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Optimisation des polices :
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Espacement :
| BS, SP, ESC [¥
Traitement des caractères :
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Image binaire :
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Code à barres :
| ESC [f, ESC [p
Téléchargement :
| ESC =
Haut |