| Strona główna > Oprogramowanie drukarki # Konfigurowanie drukarki w sieci Udostępnianie drukarki Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej Konfigurowanie komputerów-klientów ## Udostępnianie drukarki W tej części opisano sposób udostępniania drukarki w standardowej sieci systemu Windows. Komputery w sieci mogą wspólnie korzystać z drukarki podłączonej bezpośrednio do jednego z nich. Komputer bezpośrednio podłączony do drukarki jest serwerem drukarki. Pozostałe komputery są klientami, które potrzebują uprawnień do współużytkowania drukarki z serwerem druku. Klienty współużytkują drukarkę poprzez serwer druku. Zgodnie z wersją systemu operacyjnego Windows oraz z prawami dostępu do sieci należy określić odpowiednie ustawienia serwera druku i komputerów-klientów. Patrz Konfigurowanie drukarki w sieci. Patrz Konfigurowanie komputerów-klientów. Uwaga:
W przypadku udostępniania drukarki należy upewnić się, że program EPSON Status Monitor 3 jest tak skonfigurowany, aby udostępniona drukarka mogła być monitorowana za pomocą serwera druku i komputerów-klientów. Patrz Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3. Po podłączeniu do drukarki udostępnionej w systemie Windows XP, podczas drukowania mogą nie być wyświetlane powiadomienia o błędach ani ostrzeżenia. Problem ten rozwiązuje instalacja dodatku Windows XP Service Pack 1 lub nowszego. Po podłączeniu do udostępnionej drukarki znajdującej się za routerem, powiadomienia o błędach i ostrzeżenia podczas drukowania przy użyciu udostępnionych drukarek, mogą, ze względu na ustawienia routera, być w niektórych przypadkach niedostępne. Komputery serwera druku i klientów powinny być skonfigurowane w tym samym systemie sieciowym i powinny być razem zarządzane. Ekrany pokazane na następnych stronach mogą różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows.
Do góry ## Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej W celu ustawienia serwera druku należy wykonać poniższe czynności. Uwaga:
Konieczne są uprawnienia Administratora lokalnego urządzenia.
| W przypadku serwera druku w systemie Windows 7: Kliknij menu Start i kliknij polecenie Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
W przypadku serwera druku w systemie Windows Vista: Kliknij menu Start, kolejno pozycje Control Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie pozycję Printers (Drukarki). W przypadku serwera druku w systemie Windows XP Professional: Kliknij menu Start i kliknij polecenie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W przypadku serwera druku w systemie Windows XP Home Edition: Kliknij menu Start, kliknij polecenie Control panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W przypadku serwera druku w systemie Windows 2000: Kliknij menu Start, wskaż polecenie Settings (Ustawienia), a następnie kliknij pozycję Printers (Drukarki).
| W systemie Windows 7: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij polecenie Printer Properties (Właściwości drukarki), a następnie kliknij na wyświetlonym ekranie kartę Sharing (Udostępnianie).
W systemie Windows Vista, XP lub 2000: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i w wyświetlonym menu kliknij polecenie Sharing (Udostępnianie). W systemie Windows XP, jeśli pojawi się następujące menu, kliknij pozycję Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci) lub If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Jeśli masz świadomość zagrożenia bezpieczeństwa, ale chcesz udostępnić drukarki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj.). W obu przypadkach postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
| W przypadku serwera druku w systemie Windows 2000 zaznacz pozycję Shared as (Udostępniono jako), a następnie wpisz nazwę w polu Share name (Nazwa udziału) i kliknij przycisk OK.
W przypadku serwera druku w systemie Windows 7, Windows Vista lub XP zaznacz pozycję Share this printer (Udostępniać drukarkę), a następnie wpisz nazwę w polu Share name (Nazwa udziału) i kliknij przycisk OK. Uwaga:
W nazwie udziału nie należy używać myślników ani spacji. Może to spowodować wystąpienie błędu. W systemie Windows 7 lub Vista nie można wybrać opcji Share this printer (Udostępniać drukarkę), jeśli nie naciśnięto przycisku Change sharing options (Zmień opcje udostępniania).
Należy skonfigurować komputery-klienty tak, aby mogły korzystać z drukarki w sieci. Sprawdź szczegółowe informacje na kolejnych stronach: Patrz Konfigurowanie komputerów-klientów. ### Udostępnianie drukarki przy włączonej zaporze Uwaga:
Aby udostępnić pliki i drukarki przy włączonej zaporze systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.
#### System Windows 7
| Kliknij menu Start, kliknij polecenie Control Panel (Panel sterowania), kliknij pozycję System and Security (System i zabezpieczenia), a następnie kliknij pozycję Windows Firewall (Zapora systemu Windows).
| Kliknij po lewej stronie okna pozycję Turn Windows Firewall on or off (Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows). Upewnij się, że nie jest zaznaczone pole wyboru Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (Blokuj wszystkie połączenia przychodzące łącznie z programami znajdującymi się na liście dozwolonych programów), a następnie kliknij przycisk OK.
| Kliknij po lewej stronie okna pozycję Allow a program or feature through Windows Firewall (Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows).
| Zaznacz pole wyboru Share file and printer (Udostępnianie plików i drukarek), a następnie kliknij przycisk OK.
#### System Windows Vista
| Kliknij menu Start, a następnie kliknij polecenie Control Panel (Panel sterowania).
| Kliknij pozycję Security (Zabezpieczenia), a następnie kliknij pozycję Windows Firewall (Zapora systemu Windows), aby otworzyć okno Windows Firewall (Zapora systemu Windows).
| Kliknij po lewej stronie okna pozycję Turn Windows Firewall on or off (Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows). Po wyświetleniu ekranu User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij pozycję Continue (Kontynuuj).
| Upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Block all incoming connections (Blokuj wszystkie połączenia przychodzące) na karcie General (Ogólne).
| Otwórz kartę Exceptions (Wyjątki), zaznacz pole wyboru File and Printer Sharing (Udostępnianie plików i drukarek), a następnie kliknij przycisk OK.
#### System Windows XP
| Kliknij menu Start, a następnie kliknij polecenie Control Panel (Panel sterowania).
| Kliknij pozycję Security Center (Centrum zabezpieczeń).
| Kliknij pozycję Windows Firewall (Zapora systemu Windows), aby otworzyć okno Windows Firewall (Zapora systemu Windows).
| Upewnij się, że nie została zaznaczona opcja Don’t allow exceptions (Nie zezwalaj na wyjątki) na karcie General (Ogólne).
| Otwórz kartę Exceptions (Wyjątki), zaznacz pole wyboru File and Printer Sharing (Udostępnianie plików i drukarek), a następnie kliknij przycisk OK.
Do góry ## Konfigurowanie komputerów-klientów W tej części opisano sposób instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostępu do drukarki współużytkowanej w sieci. Uwaga:
Aby udostępnić drukarkę w sieci systemu Windows, należy skonfigurować serwer druku. Szczegółowe informacje zawiera część Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej. W tej części opisano sposób uzyskiwania dostępu do drukarki udostępnionej w standardowym systemie sieciowym za pomocą serwera (grupa robocza Microsoft). Jeśli nie można uzyskać dostępu do drukarki współużytkowanej z powodu ustawień systemu sieciowego, należy poprosić administratora sieci o pomoc. Aby móc korzystać z programu EPSON Status Monitor 3 na komputerach-klientach, na każdym z nich należy zainstalować sterownik drukarki oraz program EPSON Status Monitor 3 z dysku Software Disc. Jeśli sterowniki drukarek nie zostały jeszcze zainstalowane na kliencie, należy zainstalować je przed dokonaniem tych ustawień.
| W menu Windows Start wybierz polecenie Device and Printers (Urządzenia i drukarki), Printers (Drukarki) lub Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
W przypadku klientów w systemie Windows 7: Kliknij menu Start i kliknij polecenie Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). W przypadku klientów w systemie Windows Vista: Kliknij menu Start, kolejno pozycje Control Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie pozycję Printers (Drukarki). Klienci w systemie Windows XP Professional: Kliknij menu Start i kliknij polecenie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Klienci w systemie Windows XP Home Edition: Kliknij menu Start, kliknij polecenie Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W przypadku klientów w systemie Windows 2000: Kliknij menu Start, kliknij polecenie Settings (Ustawienia), a następnie kliknij pozycję Printers (Drukarki).
| Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, której ustawienia mają zostać zmienione, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości) (Windows Vista, XP i 2000) lub Printer properties (Właściwości drukarki) (Windows 7).
| Kliknij kartę Ports (Porty), a następnie przycisk Add Port (Dodaj port).
| Po wyświetleniu okna Printer Ports (Porty drukarek) wybierz pozycję Local Port (Port lokalny), a następnie kliknij przycisk New Port (Nowy port).
| Wprowadź poniższe informacje jako nazwę portu, a następnie kliknij przycisk OK.
\\Nazwa komputera podłączonego do docelowej drukarki\nazwa udostępnionej drukarki
| Po powrocie do okna Printer Ports (Porty drukarek) kliknij przycisk Close (Zamknij).
| Sprawdź, czy wprowadzona dla portu nazwa została dodana i zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij).
Do góry |