| Početak > Dodatni pribor i potrošna roba # Instaliranje i korišćenje dodatnog pribora Držač za rolnu papira ## Držač za rolnu papira Opcioni držač za rolnu papira (C81114) vam omogućava da koristite štampač sa rolnom papira od 216 mm (8,5 inča) poput one koja se koristi za teleprinterske mašine. Ovaj dodatni pribor nije dostupan u svim državama. Kod instaliranja držača za rolnu papira pratite ove korake:
| Isključite štampač i izvadite vođicu papira.
| Smestite držač za rolnu papira ispod štampača kao što je dole prikazano. Postavite dva klina za postavljanje na dnu štampača u dva otvora na donjoj ploči.
Upozorenje:
Pazite da ne ispustite držač rolne papira dok podižete štampač. Na mestu ga drži samo težina štampača.
| Postavite polugu za otpuštanje papira na položaj za pojedinačne listove papira.
| Odsecite gornji rub rolne papira. Stavite osovinu držača za rolnu papira u centralni deo rolne.
| Postavite osovinu i rolnu papira na držač za rolnu papira. Okrenite rolnu papira tako da se papir uvlači sa donje strane rolne. Zatim uključite štampač.
| Povucite vodeću ivicu papira preko vođice putanje papira za pojedinačne listove papira i umećite je u putanju papira za pojedinačne listove dok ne osetite otpor.
| Postavite vođicu papira. Povucite vođicu leve ivice u središte tako da se zaustavi na oznaci za vođicu. Zatim povucite vođicu desne ivice do suprotne oznake za vođicu.
Vrh |