| Domů > Řešení problémů # Použití chybových indikátorů Příčiny mnoha běžných potíží s tiskárnou lze určit pomocí kontrolek na ovládacím panelu. Pokud tiskárna přestane tisknout a rozsvítí se nebo bliká některý indikátor nebo zazní zvukový signál, lze povahu problému určit pomocí následující tabulky. Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí této tabulky, přejděte k části Problémy a jejich řešení.
Stav indikátorů na panelu | Zvukový signál | Problém
Řešení
Pause | – | Tiskárna je pozastavená.
Tisk obnovte stisknutím tlačítka Pause.
| V dráze papíru je momentálně papír z jiného zdroje.
Posuňte páčku k uvolnění papíru zpět do příslušné polohy a stisknutím tlačítka Load/Eject odstraňte papír z dráhy papíru. Poté vraťte páčku zpět do požadované polohy. Je-li to nutné, stiskněte tlačítkoPause. Indikátor Pause zhasne.
Paper Out Pause |  | Ve vybraném zdroji papíru není papír.
Vložte do tiskárny papír. Je-li to nutné, stiskněte tlačítkoPause. Indikátor Pause zhasne.
| Papír byl do tiskárny vložen nesprávně.
Vyjměte papír a vložte jej do tiskárny správně. Pokyny ke vkládání papíru jsou uvedeny v části Tisk na nekonečný papír. Je-li to nutné, stiskněte tlačítkoPause. Indikátor Pause zhasne.
| V tiskárně uvízl papír.
Odstranění uvíznutého papíru je popsáno v části Odstranění uvíznutého papíru.
Paper Out Pause |  | Nekonečný papír není podán do pohotovostní polohy.
Odtrhněte vytištěnou stránku v místě perforace a stiskněte tlačítko Load/Eject. Tiskárna papír podá do pohotovostní polohy. Je-li to nutné, stiskněte tlačítkoPause. Indikátor Pause zhasne.
| Jeden list papíru se z tiskárny vysune jen částečně.
Papír vysuňte stisknutím tlačítka Load/Eject. Je-li to nutné, stiskněte tlačítkoPause. Indikátor Pause zhasne.
| V tiskárně uvízl papír.
Odstranění uvíznutého papíru je popsáno v části Odstranění uvíznutého papíru.
Pause | – | Tisková hlava je přehřátá.
Několik minut počkejte. Po vychladnutí tiskové hlavy se tisk automaticky obnoví.
Všechny indikátory na ovládacím panelu |  | Došlo k neznámé chybě tiskárny.
Vypněte tiskárnu, počkejte několik minut a znovu tiskárnu zapněte. Jestliže k chybě dojde znovu, obraťte se na svého prodejce.
= svítí, = bliká = série krátkých pípnutí (tři pípnutí) = pět delších pípnutí Poznámka:
Pokud na ovládacím panelu stisknete tlačítko, jehož funkce není dostupná, tiskárna vydá jeden zvukový signál.