| Kezdőlap > Problémamegoldás # A hibajelzők használata A vezérlőpult jelzőfényeinek segítségével számos gyakrabban előforduló nyomtatóhibát azonosíthat. Ha a nyomtató leáll, és a kezelőpanelen egy vagy több jelzőfény világít vagy villog, illetve a nyomtató sípol, az alábbi táblázat segítségével határozza meg, majd hárítsa el a hibát. Ha ezen táblázat segítségével nem tudja elhárítani a hibát, további információt a következő részben talál: Problémák és megoldások.
Panel jelzőfényeinek állapota | Hangjelzés jellege | Probléma
Megoldás
Pause | – | A nyomtató szünet üzemmódban van.
A nyomtatás folytatásához nyomja meg a Pause gombot.
| Jelenleg egy másik papírforrásból származó papír van a papírútban.
Tolja hátra, a megfelelő pozícióba a papíradagoló kart, és a Load/Eject gomb megnyomásával ürítse ki a papírt a papírútból. Ezután állítsa át a kart a kívánt pozícióba. Nyomja meg az Pause gombot a Pause lámpa kikapcsolásához, ha szükséges.
Paper Out Pause |  | Nincs papír a kiválasztott papírforrásban.
Tegyen papírt a nyomtatóba. Ezután nyomja meg a Pause gombot a Pause lámpa kikapcsolásához, ha szükséges.
| A papír helytelenül van betöltve.
Vegye ki a papírt, és töltse be újra. A papír betöltésével kapcsolatban lásd: Nyomtatás leporellóra. Ezután nyomja meg a Pause gombot a Pause lámpa kikapcsolásához, ha szükséges.
| A papír begyűrődött a készülékbe.
Távolítsa el az elakadt papírt a következők szerint: Papírelakadás eltávolítása.
Paper Out Pause |  | A leporelló nincs visszaállítva a készenléti pozícióba.
Tépje le a kinyomtatott dokumentumot a perforációnál, majd nyomja meg a Load/Eject gombot. A nyomtató ezután készenléti állapotba állítja a papírt. Nyomja meg az Pause gombot a Pause lámpa kikapcsolásához, ha szükséges.
| Egy különálló lapot nem adott ki teljesen a nyomtató.
Nyomja meg a Load/Eject gombot a lap kiadásához. Ezután nyomja meg a Pause gombot a Pause lámpa kikapcsolásához, ha szükséges.
| A papír begyűrődött a készülékbe.
Távolítsa el az elakadt papírt a következők szerint: Papírelakadás eltávolítása.
Pause | – | A nyomtatófej túlmelegedett.
Várjon néhány percig, a nyomtatófej lehűlése után a készülék önműködően folytatja a nyomtatást.
A kezelőpanel minden jelzőfénye |  | Ismeretlen nyomtatóhiba lépett fel.
Kapcsolja ki a nyomtatót, néhány percig hagyja kikapcsolva, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával.
= világít, = villog = rövid sípolássorozat (három sípszó) = hosszú sípolássorozat (öt sípszó) Megjegyzés:
A nyomtató egyet sípol, ha a kezelőpanel valamelyik gombját megnyomja, de a kívánt funkció nem érhető el.