| Inicio > Información sobre el producto # Listas de comandos Códigos de control EPSON ESC/P 2 Códigos de control de emulaciónIBM PPDS La impresora admite los códigos de control EPSON ESC/P y los códigos de control de emulación IBM PPDS que se enumeran a continuación. ## Códigos de control EPSON ESC/P 2 La selección de una impresora EPSON ESC/P 2 en el software le permite utilizar fuentes y gráficos avanzados.
Funcionamiento general:
| ESC @, ESC U
Avance del papel:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Formato de página:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Desplazamiento de la posición de impresión:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Selección de la fuente:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Perfeccionamiento de la fuente:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Espaciado:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Manipulación de caracteres:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Imagen de bits:
| ESC *
Código de barras:
| ESC (B
Principio ## Códigos de control de emulaciónIBM PPDS Esta impresora emula la IBM Proprinter utilizando los siguientes comandos. Para obtener información más detallada, consulte el manual de referencia de IBM PPDS.
Funcionamiento general:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Avance del papel:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Formato de página:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Desplazamiento de la posición de impresión:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Selección de la fuente:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Perfeccionamiento de la fuente:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Espaciado:
| BS, SP, ESC [¥
Manipulación de caracteres:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Imagen de bits:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Código de barras:
| ESC [f, ESC [p
Descarga:
| ESC =
Principio |