EPSON seri bağlantılı nokta vuruşlu yazıcıyı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Bu README (BENİ OKU) dosyası, EPSON ürününüz hakkındaki en son bilgileri içermektedir.
                                                          12/14/2004
---------------------------------------------------------------------

Aygıt yazı tiplerini Microsoft Office 97 veya daha sonraki sürümlerle kullanma
====================================================

Aygıt yazı tiplerini Microsoft Office 97 veya daha sonraki sürümlerle 
kullanırken yazdırma sorunlarıyla karşılaşırsanız aşağıdaki ayarları değiştirin.

*Uyumluluk modunu Office 95 olarak değiştirin.


EPSON Status Monitor hakkında notlar
==============================

1. Genel sorun giderme çözümleri

1-1. Eğer bir Windows paylaşımlı yazıcı izlenemiyorsa, aşağıdaki noktaları kontrol edin:

	*Yazıcı sürücüsünün Windows paylaşımlı yazıcıyı barındıran bilgisayara
	 yüklendiğinden ve yazıcının, yazıcı sürücüsünden, paylaştırılacak
	 şekilde,ayarlandığından emin olun. Ayrıca, İzleme Tercihleri iletişim kutusunda "Paylaşılan yazıcıların izlenmesine izin ver" seçeneğinin seçildiğinden emin olun.

	* (Windows Me/98) Sunucu üzerinde, Denetim Masası'nda Ağ simgesini çift tıklatın ve "Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı" seçeneğinin yüklü olduğundan emin olun. Sonra, sunucuda VE istemcilerde "IPX/SPX Uyumlu İletişim Kuralı" veya "TCP/IP İletişim Kuralı" öğesinin yüklü olduğundan emin olun.

1-2. EPSON Status Monitor 3, Windows 95 ortamında ağ yazıcılarını izleyemez.

2. Windows XP/2000/NT ortamları için çözümler

2-1. EPSON Status Monitor 3’ü, çok kullanıcılı bir Windows XP/2000/NT 
ortamından kaldırırken, kaldırma işleminden önce tüm istemcilerden kısayol simgesini silin. Simgeyi, İzleme Tercihleri iletişim kutusundaki Kısayol Simgesi onay kutusunun
seçimini iptal ederek silebilirsiniz.

2-2. EPSON Status Monitor 3 yardımcı programı, Uzak Masaüstü bağlantısından yazdırırken kullanılamaz.

3. Windows XP Service Pack 2 ortamı için çözümler
Windows Me/98’den, Windows XP Service Pack 2 paylaşılan yazıcısına bağlanırken yazdırma esnasında hata ve uyarı bildirimleri belirmezler.
Windows Güvenlik Duvarı Özel Durumlar listesine, EEBAgent.exe dosyasının eklenmiş olduğundan emin olun.

4. Ağ yazıcıları için çözümler

4-1. Bir NetWare yazıcısını izlemek için, her bir kuyruğa sadece bir
yazdırma sunucusu bağlayın. Talimatlar için, yazıcının Yöneticinin Kılavuzu'na bakın.

4-2. IPX hops ayarı 0 olduğu için IPX yönlendiricisinin arkasındaki bir bir NetWare kuyruk yazıcısını izleyemezsiniz.

4-3. NetWare yazıcılarını izlerken, işletim sisteminize uygun bir Novell Client kullanılmalıdır. İşlem, Aşağıdaki sürümler için onaylanmıştır.

	*Windows Me/98 için      : Novell Client 3.31 for Windows 98
	*Windows 2000/NT 4.0 için:Novell Client 4.81 for Windows NT/2000

4-4. NetWare yazıcıları izleme sınırlaması

Bu ürün, Bindery veya NDS gibi kuyruk tabanlı bir yazdırma sistemince
yapılandırılmış NetWare yazıcılarını desteklemektedir.  NDPS (Novell Distributed Print Services) yazıcılarını izleyemezsiniz.


5. EPSON Status Monitor 3'ün nokta vuruşlu yazıcılarla kullanımına dönük çözümler.

5-1. Yazdırma sırasındaki hata ve uyarı bildirimleri hakkında notlar

    *Bir NetWare yazıcısına bağlanıyor ve bu yazıcıyı yazdırma sırasında izliyorsanız, EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    *Bir LPR yazıcısına bağlanıyor ve bu yazıcıyı yazdırma sırasında izliyorsanız, EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    **Windows Me/98’den, Windows 2000/NT paylaşılan yazıcıya bağlanırken, yazdırma esnasında hata ve uyarı bildirimleri belirmezler. EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun ve hataları anlamak için Yazıcı Durumu Penceresi'ni kullanın.

    *Windows XP paylaşılan yazıcıya bağlanırken, yazdırma esnasında hata ve uyarı bildirimleri belirmezler. 
     Windows XP Service Pack 1’in yüklenmesi bu sorunu çözecektir.

    *Bir yönlendiricinin arkasındaki paylaşılan yazıcıya bağlanırken, yönlendiricinin ayarları nedeniyle yazdırma esnasında paylaşılan yazıcılar için hata ve uyarı bildirimleri belirmezler.


---------------------------------------------------------------------
Genel bildirim: İşbu belgede kullanılan ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla
kullanılmış olup ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilirler. 
EPSON söz konusu markalara ilişkin hiçbir hakkının bulunmadığını kabul eder.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2004

SON
