MagicTwin 2000-XP: readme-sc file
04-19-2005, Version: 4.03, Release: 024 or higher

(C) Copyright 2004 by hydrapark GmbH - Germany.


新发布号：024

修改出：

-无需注册
-只有当用户更新时才需注册
-更新提醒为8天，不过也可以延迟到一个月或者两个月

内容

欢迎
安装
卸栽
发布问题

欢迎
hydraPAC是软件和硬件的一部分，它允许你在您添加额外的工作站到运行Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition或Windows XP Professional计算机中.

安装
安装额外的视频卡和驱动程序，并确认另外的视频卡和驱动程序在作为一个大的多窗口桌面使用时工作正常。

连接另外的外设（监视器，键盘，鼠标，话筒等）。确认另外的键盘和鼠标工作正常。

用窗口系统的控制面板中的"添加删除程序"工具来安装Setup文件，或者直接从CD-ROM安装。

安装文件会自动重新启动计算机。

经过重新启动（对于多个额外工作站），系统会提示开始键盘和鼠标的指定向导。如果你没有进入安装向导，你可以在多用户控制台来指定键盘和鼠标。完成后请重新启动计算机以激活额外工作站的新设置。

卸载
您可以在控制面板的"添加删除程序"工具中或者在程序组中的"hydraPAc 2000/XP"菜单中卸载hydraPAC。卸载完成后系统将自动重新启动。

发布问题
有些ATI-Radeon和NVIDIA GeForce双模(AGP/PCI)显示卡只在Windows XP下支持。正在使用的Nvidias的"TwinView"和"nView" 工具可能会导致
hydraPAC工作站中断。当使用双模显示卡时，工作站的硬件加速会自动被置于一个较低的状态，因为如果主机和工作站在使用双模显示卡时，同时播放MPEG文件，某些主板会导致图像失真。

Windows XP需要为hydraPAC使用ATI或者nVidia双模适配器。在Windows 2000操作系统下，这些显示适配器只能作为单模来使用。





