Драйвер PS/PCL принтера KONICA MINOLTA magicolor 1650
=====================================================
Вер. 1.1.0


По драйверам PS/PCL вместе
===========================
- В среде, в которой драйвер принтера был установлен по методу "Point and Print" (Покажи и печатай), отредактируйте в папке Принтеры «Избранную настройку» или «Водяной знак».

- Если шрифт в документе не отвечает требуемому, попробуйте поменять следующие настройки.
  Вкладка [Качество] -> [Настройка шрифта] -> [Загрузить формат шрифта:] поменять на Растровый.
  Вкладка [Качество] -> [Настройка шрифта] -> [Применить шрифты принтера:] поменять на Не отмечено.

- Водяной знак может не распечататься в комбинации со следующими функциями.
  [Масштабирование], [Н страниц на лист], [Поле под переплет], [Оттенки серого].
В таком случае измените настройку Цвет водяного знака с Черного или Оттенки серого на Цветной и настройте опцию Прозрачный на Выкл. или измените настройки вышеуказанных функций.

- Настройка [Удалить белый фон] на вкладке [Прочее] применимо лишь в версии Microsoft PowerPoint 2003 или более старой. В программе PowerPoint 2007 не применима. В этой программе необходимо отметить клетку «Скрыть графику фона» в пункте «Формат фона».

- При печати через порт WSD в ОС Windows Vista, может иметь место сбой, при котором распечатается лишь часть задания или страничка ошибок. В связи с этим рекомендуется в драйвере на вкладке [Свойства] -> [Порты] выбрать Порт RAW или LPR.

- При печати некоторых сложных файлов PDF или файлов программы Microsoft PowerPoint 2007, принтер может распечатать страницу ошибок или печать задания может по несколько раз приостанавливаться и снова возобновляться с самого начала. В таких случаях по файлам с расширением PDF необходимо в программе Acrobat или Acrobat Reader в диалоге настройки печати отметить в диалоговом окне «Advanced Print Setup» (Расширенная настройка печати) пункт «Print as Image» (Печатать как изображение). По файлам программы Microsoft PowerPoint 2007, необходимо в окне «Опции утилиты PowerPoint» открыть вкладку «Расширенные», на которой в секции «Печать» отметить галочкой пункт «Высокое качество».

Примечания по драйверу PS
=========================
- «Буклет» может распечататься со сбоями, если в утилитах Microsoft Office будет настроен «градиент» по «цвету заливки». Для устранения ошибки выберите на вкладке [Установки печати] -> [Расширенные] по пункт [Прохождение PostScript] режим «Запретить».

- Если объем загружаемых данных превысит несколько сот мегабайтов, то в зависимости от операционной системы может высветиться предупреждение (Нехватка памяти). Проблема устраняется путем запрещения следующих опций.
  [Установки печати] –> вкладка [Расширенные] -> [Расширенные функции печати:]
  [Свойства] -> вкладка [Расширенные] -> [Разрешить расширенные функции печати]

- Режим «Буклет» не применим параллельно со следующей настройкой.
  Порт: SMB или Internet Port
  [Установки печати] –> вкладка [Расширенные] -> [Расширенные функции печати:] Запрещено
  [Свойства] -> вкладка [Расширенные] -> [Разрешить расширенные функции печати:] Не отмечено.

- В аппликации File Maker 4.0, настройте «Место переплета» в папке Принтеры.

- При печати в проходных утилитах типа Adobe Reader, может давать сбои функция разборки по копиям в диалоговом окне Печать. При необходимости применить в этих утилитах разборку по копиям, либо выберите драйвер PCL, либо в драйвере PostScript выберите на вкладке [Свойства] -> [Установки печати] -> вкладка [Расширенные] -> [Опции PostScript] -> [Прохождение PostScript] режим [Запретить].

- При печати в определенных утилитах типа Microsoft Word, Лицевая сторона обложки может оказаться не во всех копиях. Если Лицевая сторона обложки нужна в составе каждой копии, то выберите драйвер PCL.

- При печати в среде «Point and Print» может давать сбои функция разборки по копиям в диалоговом окне «Печать». При необходимости применить функцию разборки по копиям либо установите драйвер локально на компьютер-клиент, либо воспользуйтесь драйвером PCL.

- Печать водяных знаков может давать сбои при выборе Оттенков серого и режимов уменьшенной печати или N страниц на лист. В таком случае: 
a. выберите другие варианты в секции Быстрая настройка цветов на вкладке Качество
б. В секции Быстрая настройка цветов выберите Своя, щелкните по кнопке Детали и в открывшемся диалоговом окне выберите по пункту Полутона в секции Графика настройку Сгладить.

Примечания по драйверу PCL
==========================
- В аппликации CorelDRAW печать документа будет длиться очень долго или появится сообщение «Ошибка PCL XL», если в заливке объектов применить трафарет с переходом тонов.
Проблему можно устранить путем следующей настройки опций CorelDRAW:
  [Файл] -> [Печать] -> [Смешанный:] отметьте «Растеризовать всю страницу»

- В аппликации Microsoft Publisher импортированные картинки в формате JPEG могут печатать вверх ногами. В таком случае измените размеры картинки в другой аппликации, а потом импортируйте ее в Microsoft Publisher.

- Водяной знак, Обложка или Промежуточная страница могут давать сбои при применении любой 32-битной утилиты в 64-битной операционной системе.  При необходимости применить эти функции, отметьте в драйвере на вкладке [Свойства] -> [Настройки] клетку [Служба диспетчера очереди печати EMF].

Примечания по принтера
===========================
- При использовании Internet Explorer версия 7, укажите соответствующий путь к файлу в утилите PageScope Web Connection на странице Download Manager или Непосредственная печать. Без ввода пути Internet Explorer не сможет отгрузить файл в принтер.

------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Все права защищены.
