KONICA MINOLTA magicolor 1650 PS/PCL 打印机驱动程序
===================================================
1.1.0 版

PS/PCL 驱动程序共同须知
========================
- 当打印机驱动程序是通过 "Point and Print" 方法安装时，请在原先的打印机“文件夹”下编辑“喜好设置”或“水印”。

- 如果文档的字体未按预期打印，请尝试更改以下选项。
[质量] 选项卡 -> [字体设置] -> [下载字体格式] 改为“位图”
[质量] 选项卡 -> [字体设置] -> 取消选中 [使用打印机字体]

- 使用以下功能的组合可能无法打印水印。
[缩放]、[单面 N 页]、[装订页边距]、[灰度]
如要打印“水印”，请将“水印”颜色从黑色或灰度更改为“彩色”，并将“透印”设置为“关闭”，或者更改上述设置。

- [其它] 选项卡中的 [消除白色背景] 设置仅在使用 Microsoft PowerPoint 2003 或更早版本时起作用。该设置在 PowerPoint 2007 环境下不起作用。在 PowerPoint 2007 环境下，其替代方式为在“格式背景”中选中“隐藏背景图形”。

- 在 Windows Vista 系统下通过 WSD 端口进行打印时，可能会产生错误页，或者只打印部分作业。要防止发生这种情况，请在驱动程序 [属性] -> [端口] 选项卡中选择 Raw 端口或 LPR 端口。

- 打印某些复杂的 PDF 或 Microsoft PowerPoint 2007 文件时，打印机可能会产生错误页面，或者作业在打印过程中不断停止，然后从头开始打印。如果发生这种情况，PDF 文件的替代方式是在“Adobe Reader 打印”或“Acrobat Reader 打印”对话框中的“高级打印设置”部分选中“作为图像打印”。PowerPoint 2007 文件的替代方式是在“PowerPoint 选项”->“高级”->“打印”部分选中“高质量”。 

PS 驱动程序须知
===================
- 在 Microsoft Office 应用程序中选择“渐变色”作为“填充色”时，可能无法正确打印“小册子”。要正确打印小册子，请转至 [打印首选项] -> [高级] 选项卡，然后将 [Postscript 通过] 设置为“禁用”。

- 如果假脱机数据超过百兆字节，可能会在您的系统环境下引起警告（内存不足）。要解决此问题，请将以下选项改为禁用。
[打印首选项] -> [高级] 选项卡 -> [高级打印功能：]
[属性] -> [高级] 选项卡 -> [启用高级打印功能]

- 进行以下设置之后不能使用“小册子”功能。
端口：SMB 或 Internet 端口
[打印首选项] -> [高级] 选项卡 -> [高级打印功能：禁用]
[属性] -> [高级] 选项卡 -> [启用高级打印功能：未选中]

- 在 File Maker 4.0 中，请在“打印机”文件夹下设置“装订位置”。

- 当使用 Adobe Reader 等通过式应用程序进行打印时，“打印”对话框中的自动分页功能可能不起作用。
要在通过式应用程序中使用自动分页功能，可以选择 PCL 驱动程序或在 PostScript 驱动程序中选择 [属性] -> [打印首选项] -> [高级] 选项卡 -> [PostScript 选项] -> [PostScript 通过] -> [禁用]。

- 使用 Microsoft Word 等应用程序进行打印时，可能不会为每份文档添加封面页。要为每份文档添加封面页，请使用 PCL 驱动程序。

- 在 "Point & Print" 环境下进行打印时，“打印”对话框中的自动分页功能可能不起作用。要使用自动分页功能，请在客户端 PC 本地盘中安装驱动程序，或者使用 PCL 驱动程序。

- 选择“灰度”并减少印数或“单面 N 页”之后，可能无法打印水印。要在此设置下打印水印，请尝试进行以下操作。
a. 在“质量”选项卡中选择“快速颜色配置”选项
b. 在“快速颜色配置”中选择“自定义”，单击“详细信息”按钮，将“图形半色调”设置为“平滑”。

PCL 驱动程序须知
====================
- 在 CorelDRAW 应用程序中，文档可能需要很长时间才能打印；如果使用灰度级之类的模式填充对象，则可能导致揚PCL XL 错误。”要解决此问题，请将 CorelDRAW 选项设置如下：
[文件] -> [打印] -> [其它：]选中“光栅化整页”复选框

- 在 Microsoft Publisher 中，导入的 JPEG 图像可能被倒置打印。要解决此问题，请在将图像导入 Publisher 之前先使用其它应用程序调整图像的大小。

- 当在 64 位的操作系统上使用 32 位的应用程序时，水印、封面页和分隔页可能不起作用。要使用这些功能，请在驱动程序 [属性] -> [设置] 选项卡中选中 [EMF 假脱机]。

使用打印机须知
====================
- 当使用 Internet Explorer 版本 7 时，请在“PageScope Web 连接”中将正确的文件路径添加到“下载管理器”页或“直接打印”页。如果没有正确的路径，Internet Explorer 不会向打印机发送文件。

------------------------------------------------------------
版权所有 (C) 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.。
保留所有权利。
