KONICA MINOLTA magicolor 1650 PS/PCL 印表機驅動程式
===================================================
1.1.0 版

PS/PCL 驅動程式通用
========================
- 在透過「點選即列印」方法安裝印表機驅動程式的環境中，請在原先的「印表機」資料夾中編輯「我的最愛設定」或「浮水印」。

- 如果文件中的字型沒有按預期列印，請嘗試變更以下選項。
[品質] 標籤 -> [字型設定] -> [下載字型格式] 變更為「點陣圖」
[品質] 標籤 -> [字型設定] -> 取消核取 [使用印表機字型]

- 使用以下功能的組合可能無法列印浮水印。
[縮放]、[單面 N 頁]、[裝訂邊界]、[灰階]
要列印浮水印，請將浮水印顏色從「黑色」或「灰階」變更為「彩色」，並將「透明」設定為「關閉」，或者變更上述設定。

- [其他] 標籤中的 [去除白底] 設定僅在使用 Microsoft PowerPoint 2003 或更早版本時起作用。該設定在 PowerPoint 2007 環境下不起作用。在 PowerPoint 2007 環境下，其替代方式為在「格式背景」中核取「隱藏背景圖形」。

- 在 Windows Vista 系統下透過 WSD 連接埠進行列印時，可能會產生錯誤頁，或者僅列印部分作業。要防止發生這種情況，請在驅動程式 [內容] -> [連接埠] 標籤中選擇 Raw 連接埠或 LPR 連接埠。

- 列印某些複雜的 PDF 或 Microsoft PowerPoint 2007 檔案時，印表機可能會產生錯誤頁，或者作業在列印過程中不斷停止，然後從頭開始列印。如果發生這種情況，PDF 檔案的替代方式是在“Adobe Reader 列印”或“Acrobat Reader 列印”對話方塊中的“進階列印設定”部分核選“列印為影像”。PowerPoint 2007 檔案的替代方式是在“PowerPoint 選項”->“進階”->“列印”部分核選“高品質”。 

PS 驅動程式附註
===================
- 在使用 Microsoft Office 應用程式時，如果為「填滿色彩」指定「漸層」，可能無法正確列印「小冊子」。要正確列印小冊子，請轉至 [列印喜好設定] -> [進階]標籤，然後將 [Postscript 通過] 設定為「停用」。

- 如果多工緩衝資料超過幾百 MB，在您的系統環境中可能會產生記憶體不足警告。要解決此問題，請停用以下選項。
[列印喜好設定] -> [進階] 標籤 -> [進階列印功能：]
[內容] -> [進階] 標籤 -> [啟用進階列印功能]

- 「小冊子」不適用於以下設定。
連接埠：SMB 或 Internet 連接埠
[列印喜好設定] -> [進階] 標籤 -> [進階列印功能：停用]
[內容] -> [進階] 標籤 -> [啟用進階列印功能：未核取]

- 在 File Maker 4.0 中，請從「印表機」資料夾設定「裝訂位置」。

- 當使用 Adobe Reader 等通過式應用程式進行列印時，「列印」對話方塊中的自動分頁功能可能不起作用。
要在通過式應用程式中使用自動分頁功能，可以選擇 PCL 驅動程式或在 PostScript 驅動程式中選擇 [內容] -> [列印喜好設定] -> [進階] 標籤 -> [PostScript 選項] -> [PostScript 通過] -> [停用]。

- 使用 Microsoft Word 等應用程式進行列印時，可能不會為每份文件新增封面頁。要為每份文件新增封面頁，請使用 PCL 驅動程式。

- 在「點選即列印」環境下進行列印時，「列印」對話方塊中的自動分頁功能可能不起作用。要使用自動分頁功能，請在用戶端 PC 本機磁碟中安裝驅動程式，或者使用 PCL 驅動程式。

- 選擇「灰階」並減少印數或「單面 N 頁」之後，可能無法列印浮水印。要在此設定下列印浮水印，請嘗試執行以下操作。
a. 在「品質」標籤中選擇「快速色彩」選項
b. 在「快速色彩」中選擇「自訂」，按一下「詳細資料」按鈕，將「圖形半色調」設定為「平滑」。

PCL 驅動程式附註
====================
- 在 CorelDRAW 應用程式中，如果使用漸層等模式填充物件，列印文件將需要較長時間，或者會引起「PCL XL 錯誤」。要解決此問題，請將 CorelDRAW 選項設定如下：
[檔案] -> [列印] -> [其他：]核取「轉換整個頁面」

- 在 Microsoft Publisher 中，匯入的 JPEG 影像可能顛倒列印。要解決此問題，請先使用其他應用程式調整影像大小，然後再匯入至 Publisher。

- 當在 64 位元的作業系統上使用 32 位元的應用程式時，浮水印、封面頁和分隔頁可能不起作用。要使用這些功能，請在驅動程式 [內容] -> [設定] 標籤中選中 [EMF 多工緩衝]。

使用印表機附註
====================
- 當使用 Internet Explorer 版本 7 時，請在「PageScope Web 連接」中將正確的檔案路徑新增到「下載管理程式」頁或「直接列印」頁。如果沒有正確的路徑，Internet Explorer 不會向印表機傳送檔案。

------------------------------------------------------------
版權所有 (C) 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.。
保留所有權利。
