[Italiano]
PDREADME.TXT                MATROX GRAPHICS INC.              2000.02.11

                       Matrox PowerDesk per Windows 2000


Questo file può contenere alcune informazioni aggiornate non tradotte 
nella lingua dell'utente. Ci scusiamo per l'inconveniente.


Sommario
========

- Descrizione della release
- Installazione
- Ulteriori informazioni
- Note, problemi e limitazioni


Descrizione del release
=======================

Il software Matrox PowerDesk include un driver dello schermo e alcune 
utilità. L'utilizzo di questo software consente di trarre pieno vantaggio 
dall'hardware della scheda grafica Matrox e di accedere alle caratteristiche 
di visualizzazione aggiuntive.


Installazione
=============

Per installare Matrox PowerDesk, avviare il programma di installazione 
incluso, quindi seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Tale programma installerà il software solo se nel computer è presente un 
modello supportato di scheda grafica Matrox. 


Ulteriori informazioni
======================

Per ulteriori informazioni relative a Matrox PowerDesk, consultare il file 
della Guida incluso con il prodotto. Per informazioni specifiche sulla 
scheda grafica Matrox, consultare il manuale della Matrox o il manuale del 
sistema.


Note, problemi e limitazioni
============================

- Supporto per DirectDraw, Direct 3D e DirectVideo

  Il driver DirectDraw fornito dalla Matrox è compatibile con DirectX 2 (e
  versioni successive) e include il supporto per Direct 3D. Affinché
  venga richiamato il driver DirectDraw/Direct 3D e si possa sfruttare
  l'accelerazione mediante hardware, DEVE essere installato Microsoft 
  DirectX 2 (o una versione successiva), anche per i programmi che erano 
  stati originariamente scritti per Microsoft DirectX 1.

  Inoltre, se non è installata una versione recente di DirectX, alcune
  caratteristiche di Matrox PowerDesk potrebbero non essere disponibili.

  La Matrox fornisce DirectX sul CD-ROM Matrox. La versione più
  recente di DirectX è disponibile presso il sito della Microsoft sulla Web
  ed è incluso in molti programmi DirectX.

  IMPORTANTE: Se il programma di impostazione di DirectX richiede di 
  sostituire i driver video esistenti, fare clic su "No". In caso contrario,
  il programma di impostazione installa driver video che non sono 
  ottimizzati come quelli della Matrox e che non supportano il software di 
  PowerDesk.

  Si noti che a seconda dell'origine del software di Microsoft DirectX, 
  esso può non includere il supporto per DirectVideo. Per ottenere una
  riproduzione più rapida dei file Indeo e Cinepak AVI, bisogna installare 
  il supporto per DirectVideo Microsoft. 

- Bus master Matrox

  Il driver supporta il bus master. Il bus master è una caratteristica 
  che consente alle schede di espansione di eseguire operazioni 
  contemporaneamente a quelle eseguite dalla CPU del computer. Se si 
  possiede un computer Pentium che esegue le operazioni rapidamente 
  (con velocità superiore a 166 MHz), le prestazioni dello schermo per 
  la maggior parte dei programmi migliorano quando si usa il bus master.

  Per usare il bus master con i programmi 3D (DirectX), è necessaria una 
  richiesta di interrupt (IRQ -- interrupt request) per la scheda 
  grafica.La maggior parte dei computer assegna automaticamente un'IRQ 
  alle schede grafiche, ma non tutti eseguono tale operazione. Se alla 
  Scheda grafica in dotazione non è stato assegnato un'IRQ, i programmi 
  che usano il bus master Matrox possono non funzionare correttamente. 
  Per ulteriori informazioni, consultare la guida Matrox o quella del 
  sistema.

- DirectDraw e Programmi per la gestione del risparmio energetico

  Come dichiarato in "Microsoft DirectX Release Notes" (Note di rilascio di 
  Microsoft DirectX) del 30 settembre 1995, un gioco DirectDraw può non 
  riprendere correttamente se viene sospeso dai programmi per la gestione 
  del risparmio energetico.

- Installazione in versioni in lingue diverse di Windows

  Se si installa il software in una lingua diversa da quella del sistema 
  operativo, (per esempio software in inglese in un sistema in giapponese), 
  si possono verificare problemi con il testo e i controlli della finestra 
  di dialogo, che possono risultare troncati. Ciò avviene a causa di 
  differenze fra i font di sistema.

[English...]

- OpenGL support

  Note the following limitations related to the OpenGL driver included with
  Matrox PowerDesk:

    - OpenGL support may not be included in some versions of Matrox PowerDesk.
      For a version of Matrox PowerDesk with OpenGL support enabled, see
      the Matrox Web site (www.matrox.com/mga).

    - Regardless of your graphics card or display driver, Windows 98 only 
      supports OpenGL acceleration with the primary display of your computer.
      (The "primary display" is the one that first displays information when
      you restart your computer.)

    - With the "Tribes" game, you may notice some minor display artifacts and 
      the opening video introduction may not display properly.

    - Using 3D Studio Max 2.0, you may experience problems with the viewports
      being improperly redrawn. If this happens, simply click in a viewport 
      to properly update their display. (This problem isn't present with 
      version 2.5 or 3.0 of 3D Studio Max.)

- DualHead Multi-Display mode under Windows 2000

  If you have a DualHead-supporting graphics card and you apply "DualHead 
  Multi-Display" mode under Windows 2000, Matrox PowerDesk automatically 
  clears the Windows check box called "Hide modes that this monitor cannot 
  display". (This check box is in the advanced settings of the "Display 
  Properties" dialog box.)

  Under Windows 2000, please don't enable this check box while using 
  DualHead Multi-Display mode -- doing so may cause problems. When DualHead 
  Multi-Display mode is disabled, this option will be automatically restored 
  to its previous setting. For more information on DualHead Multi-Display 
  mode, see context-sensitive help.

[...English]

- Supporto per la tavolozza di colori a 15 bit per Windows 2000

  Per utenti esperti: la tavolozza di colori a 15 bit, normalmente non è 
  disponibile in Windows 2000. Se si volesse utilizzare questa tavolozza di 
  colori, si può abilitarla creando la chiave "User.Enable15Bpp" con il 
  valore "1" nel registro di Windows.  Aggiungere tale chiave in 
  "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "SYSTEM" -> "CurrentControlSet" -> "Services" -> 
  "mgau" o "g200" o "g400" -> "Device0". Il tipo di valore è "REG_DWORD".

