[Français]
PDREADME.TXT                MATROX GRAPHICS INC.              2000.02.11

                       Matrox PowerDesk pour Windows 2000


Ce fichier peut contenir certaines informations de dernière minute non
traduites dans votre langue. Veuillez nous en excuser.


Table des matières
==================

- Description du bulletin
- Installation
- Pour obtenir plus d'informations
- Remarques, problèmes, et limitations


Description du bulletin
=======================

Le logiciel Matrox PowerDesk inclut un pilote d'affichage et des utilitaires
d'affichage. Avec ce logiciel, vous pouvez profiter pleinement de votre
matériel graphique Matrox et vous pouvez accéder à des fonctions
supplémentaires d'affichage Matrox.


Installation
============

Pour installer Matrox PowerDesk, démarrez le programme d'installation fourni,
puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le programme n'installera le logiciel que si un modèle de carte graphique
Matrox pris en charge par le programme est installé sur votre ordinateur.


Pour obtenir plus d'informations
================================

Pour plus d'informations sur Matrox PowerDesk, consultez le fichier d'aide
fourni. Pour obtenir des informations spécifiques à votre carte graphique
Matrox, consultez votre manuel Matrox ou celui de votre système.


Remarques, problèmes, et limitations
====================================

- Support de DirectDraw, Direct3D et DirectVideo

  Le pilote DirectDraw que nous fournissons est compatible avec DirectX 2
  (et ultérieur) et comprend le support de Direct3D. Pour que notre pilote
  DirectDraw/Direct3D soit appelé, et pour profiter de l'accélération
  matérielle, Microsoft DirectX 2 (ou ultérieur) DOIT être installé, même
  pour des programmes prévus à l'origine pour DirectX 1.

  De plus, si une version récente de DirectX n'est pas installée, certaines
  fonctions Matrox PowerDesk peuvent ne pas être disponibles.

  Vous trouverez DirectX sur le CD-ROM de Matrox. Le dernier DirectX est
  disponible sur le site Web de Microsoft, et il est livré avec de nombreux
  programmes DirectX.

  IMPORTANT: Si le programme d'installation de DirectX vous invite à
  remplacer les pilotes d'affichages existants, cliquez sur "Non". Sinon, le
  programme d'installation installera les pilotes d'affichage qui ne sont pas
  aussi optimisés que ceux de Matrox et qui ne supportent pas le logiciel
  PowerDesk.

  Remarquez que selon l'origine du logiciel DirectX de Microsoft, il peut
  être livré sans le support de DirectVideo. Pour une lecture plus rapide
  des fichiers Indeo et Cinepak AVI, nous vous conseillons d'installer le
  support de Microsoft DirectVideo.

- Contrôle du bus Matrox

  Ce pilote supporte le contrôle du bus. Le contrôle du bus est une
  fonction qui permet aux cartes d'extension d'effectuer les tâches
  en même temps que l'unité centrale de l'ordinateur. Si vous utilisez
  un ordinateur Pentium rapide (supérieur à 166 MHz), l'affichage est
  amélioré sur la plupart des programmes lorsque vous utilisez
  le contrôle du bus.

  Pour utiliser le contrôle du bus avec les programmes 3D (DirectX),
  votre carte graphique exige une demande d'interruption (IRQ).
  La plupart des ordinateurs affectent automatiquement une IRQ aux
  cartes graphiques, mais pas tous. Si votre carte graphique
  n'a pas reçu une IRQ, les programmes qui utilisent le contrôle du bus
  Matrox risquent de ne pas fonctionner correctement. Pour de plus amples
  informations, reportez-vous à votre documentation Matrox ou à celle
  du système.

- DirectDraw et la gestion d'énergie automatique

  Comme il est mentionné dans les "Notes de mise à jour de Microsoft
  DirectX", du 30 septembre 1995, la restauration d'un  jeu DirectDraw
  ne peut pas s'effectuer correctement s'il est suspendu par les utilitaires
  de gestion d'énergie automatique.

- Installation dans des versions de Windows en langues différentes

  Si vous installez un logiciel dans une langue différente de la langue de
  votre système d'exploitation (par exemple, un logiciel anglais sur un
  système japonais), il se peut que vous ayez du texte et des contrôles de
  boîte de dialogue coupés. Ceci provient des différences dans les polices
  système.

[English...]

- OpenGL support

  Note the following limitations related to the OpenGL driver included with
  Matrox PowerDesk:

    - OpenGL support may not be included in some versions of Matrox PowerDesk.
      For a version of Matrox PowerDesk with OpenGL support enabled, see
      the Matrox Web site (www.matrox.com/mga).

    - Regardless of your graphics card or display driver, Windows 98 only
      supports OpenGL acceleration with the primary display of your computer.
      (The "primary display" is the one that first displays information when
      you restart your computer.)

    - With the "Tribes" game, you may notice some minor display artifacts and
      the opening video introduction may not display properly.

    - Using 3D Studio Max 2.0, you may experience problems with the viewports
      being improperly redrawn. If this happens, simply click in a viewport
      to properly update their display. (This problem isn't present with
      version 2.5 or 3.0 of 3D Studio Max.)

- DualHead Multi-Display mode under Windows 2000

  If you have a DualHead-supporting graphics card and you apply "DualHead
  Multi-Display" mode under Windows 2000, Matrox PowerDesk automatically
  clears the Windows check box called "Hide modes that this monitor cannot
  display". (This check box is in the advanced settings of the "Display
  Properties" dialog box.)

  Under Windows 2000, please don't enable this check box while using
  DualHead Multi-Display mode -- doing so may cause problems. When DualHead
  Multi-Display mode is disabled, this option will be automatically restored
  to its previous setting. For more information on DualHead Multi-Display
  mode, see context-sensitive help.

[...English]

- Support de la palette de couleur 15 bit pour Windows 2000

  Pour les utilisateurs avançés: Par défaut, la palette de couleur 15 bit
  n'est pas disponible pour Windows 2000. Si vous devez utiliser cette
  palette de couleur, vous pouvez la rendre disponible en ajoutant la valeur
  "User.Enable15Bpp" à votre registre de Windows, puis en règlant cette
  valeur à "1". Si vous ajoutez cette valeur, ajoutez-la sous
  "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "SYSTEM" -> "CurrentControlSet" -> "Services"
   -> "mgau" ou "g200" ou "g400" -> "Device0". Le type de valeur est
  "REG_DWORD".

- Feuille de propriétés "Paramètres du moniteur"

  Le pilote d'affichage Matrox actuel pour Windows 2000 n'inclut pas la feuille
  de propriétés "Paramètres du moniteur". (Cette feuille de propriétés est
  fournie avec le pilote d'affichage Matrox pour Windows 95/98.) Cette feuille
  de propriétés sera fournie avec un futur pilote d'affichage Matrox pour
  Windows 2000. Les mises à jour des logiciels Matrox sont disponibles sur le
  Web (www.matrox.com/mga).
