   原系统的局域网设置条目很多，对此不太熟悉的用户，可能搞得焦头烂额也未能搞定局域网互访。本系统特意编写了批处理，可以轻易地打开（或关闭）局域网互访。
   本系统刚装好的时候，安全性是比较高的，单机拨号上网的用户，可得到最大程度的保护。此时局域网不通，不能被其它机访问。
   多机上网的场合，局域网互访功能是必要的。多机上网一般是用路由器，此时电脑没有暴露在外网，常用的IPC$入侵方式对路由器无效。此时请运行“开通局域网共享”的批处理，一招解决问题。



   如果您想学习一下局域网互访究竟需要修改哪里，请阅下文。

局域网互访第一关卡：
  操作系统默认:利用ipc$通道可以建立空连接,匿名枚举出该机有多少帐户。显然有一定的安全隐患。黑客可以利用扫描器，找到开放IPC$共享的电脑，匿名枚举出该机的所有用户帐号，如果用户的帐号不设密码，则容易被入侵。本系统已禁止空连接。这样，即使用户没设密码，上网也不会有多大的风险。但影响到局域网互访。

局域网互访第二关卡：
  本地安全策略--安全选项--帐户：使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录。系统默认值是：已启用。
解说：很多人的帐户并没有加密码。这样，当局域网中别的电脑访问本机时，会弹出错误提示：登录失败：用户帐户限制………。这是XP系统的一条安全策略造成的，防止别人趁你空密码时进入你的电脑。如果你的电脑是家用的，没必要设密码，那就应把它设为：已停用。

局域网互访第三关卡：
  控制面板--防火墙--例外--文件和打印机共享。系统默认：不选。
解说：所有的策略都设置好了，局域网依然不能访问，提示：您没有权限使用网络资源，找不到网络路径！呵呵，真是令人大为光火。这是因为XP还有一道关卡，就是防火墙，必须要经过防火墙的允许才行。

知识普及:IPC$入侵是黑客惯用的手段。IPC$漏洞不能穿越路由器，所以用路由器上网的用户不必担心开放了局域网共享会有什么隐患。但要注意：路由器会被人扫描并窃取保存在里面的ADSL帐号密码。所以也不要大意，赶快把路由器默认的用户名和密码改掉。




※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

     
再总结一次，98/2000/xp/2003访问xp（sp2）可能的用户问题        

--------------------------------------------------------------------------------

看来还是有不少人不清楚。有人说启用guest、有人甚至说安装netbeui～我再总结一次好了。注意我只说网络连接正常权限允许的情况下98/2000/xp/2003访问xp/2003的用户验证问题。

首先关于启用guest为什么不能访问的问题。
1。默认情况下，xp 禁用guest帐户

2。默认情况下，xp的本地安全策略禁止guest用户从网络访问

3。默认情况下，xp的本地安全策略－用户权限指派里，“空密码用户只能进行控制台登陆”是启用的，也就是说，空密码的任何帐户都不能从网络访问只能本地登陆，guest默认空密码···
所以，如果需要使用guest用户访问xp的话，要进行上面的三个设置：启用guest、修改安全策略允许guest从网络访问、禁用3里面的安全策略或者给guest加个密码。


有时还会遇到另外一种情况：访问xp的时候，登录对话框中的用户名是灰的,始终是guest用户，不能输入别的用户帐号。

原因是这个安全策略在作怪（管理工具－本地安全策略－安全选项－“网络访问：本地帐户的共享和安全模式”）。默认情况下，xp的访问方式是“仅来宾”的方式，那么你访问它，当然就固定为guest不能输入其他用户帐号了。

所以，访问xp最简单的方法就是：不用启用guest，仅修改上面的安全策略为“经典”就行了。别的系统访问xp就可以自己输入帐户信息（帐户要带密码)。


至于访问2003，默认情况下2003禁用guest，但是没有xp 那个讨厌的默认自相矛盾的来宾方式共享，所以可以直接输入用户名密码访问。

补充至sp2：
sp2里面增加了windows 防火墙，默认情况下，文件和打印机共享是禁止的。所以一定要注意防火墙的列外里面，文件和打印共享被允许了


