EPSON Photo!3
版本 1.40K

使用 EPSON Photo!3 软件可从PhotoPC 3000Z/850Z/800 数字照相机下载照片
到计算机中。你可以单独运行EPSON Photo!3与数字照相机进行通信，也可以
从与TWAIN兼容的应用程序的Acquire菜单运行EPSON Photo!3，或者在支持OLE2
(对象连接和插入)的应用中运行。

具体的安装，操作和故障处理细节请参照EPSON Photo!3 的用户手册。
下面是一些可能没有包含在用户手册中的重要信息。

内容：

	o  注意事项
		Windows 98,Windows 2000
		
	o  使用要点
		电池不足
		多个照相机/内存卡
		Windows 95 串口设置
		磁盘空间
                EPSON 程序上载器

	o  应用程序兼容列表
                Windows 98
                Windows 95
                Windows NT 4.0

        o  应用程序注意事项

	o  局限
		串口速度

        o  声明
________________________________________
注意事项

Windows 98,Windows 2000
The PhotoPC 3000Z/850Z/800 照相机支持仅在Windows 98 和 Windows 2000 
操作平台上USB（通用串行接口）的即插即用连接。请参看Windows说明书中
有关用提供的INF盘进行设备安装的部分。

________________________________________
使用要点

电池不足
　　当电池电力不足时，照相机可能操作不正确，特别是当传输图象到计
算机时。当EPSON Photo!3 检测到电池余量低于可靠极限时，会给出一个
警告信息。尽管EPSON Photo!3 能够继续操作，但不推荐更多的操作，最
好马上充电或更换电池。

多个照相机/内存卡
    如果 EPSON Photo!3 与多个照相机一起使用，当切换照相机时最好先
关闭程序，然后再打开，以防止同步问题出现。同样,当向照相机插入或取
出内存卡后，请务必重新启动EPSON Photo!3。

Windows 95 串口设置
　　如 EPSON Photo!3 在与照相机高速通信时出现问题，在<串口的高级
设置>对话框中调低FIFO(先进先出)缓冲大小设置值可能会解决问题。对
话框在：Windows 95的控制面板/系统/设备管理器/通信端口(COM:x)/属
性/端口设置/高级中。缓冲大小不予推荐，因为机器速度和设置千差万
别，此时最好多加尝试。支持230400 bps通信的高速串口硬件和
驱动器可能需要额外的设置或要求．请参考这些硬件的操作手册，以确保
可靠的通信。

磁盘空间
    请注意，在下载图象前计算机中应有足够的硬盘空间。

EPSON 程序上载器
    如果您是PhotoPC 800 或 850Z 照相机的用户并需要使用EPSON 程序
上载器，可以在下面位置找到已安装的程序：
    C:\Program Files\EPSON\Epphoto3.v1\Program
程序名为 uploader.exe
________________________________________
兼容应用程序列表

EPSON Photo!3的TWAIN和OLE传送功能经检测可与下列应用程序一起工作：

Windows 2000 (TWAIN)
   Adobe PageMaker 6.5
   Adobe Photo Deluxe Home 3.1
   Adobe Photoshop 5.0
   Corel Photo House 2.0
   LivePix 1.1
   Microsoft Excel 2000
   Microsoft Photo Draw 2000
   Microsoft PictureIt! 99
   Microsoft PowerPoint 2000
   Microsoft Word 2000
   Picture Publisher 8.0

Windows 2000 (OLE)
   Adobe PageMaker 6.5
   Corel Photo House 2.0
   Microsoft Excel 2000
   Microsoft PowerPoint 2000
   Microsoft Word 2000

Windows 98 (TWAIN)
   Adobe PageMaker 6.5
   Adobe Photo Deluxe Home 3.1
   Adobe Photoshop 4.0, 5.0
   Corel Photo House 2.0
   Imaging
   LivePix 1.1
   Microsoft Excel 2000
   Microsoft Photo Draw 2000
   Microsoft PictureIt! 2.0, 99
   Microsoft PowerPoint 2000
   Microsoft Word 2000
   PhotoFinish 4.0
   Picture Publisher 8.0
   Presto! PhotoAlbum 1.5

Windows 98 (OLE2)
   Adobe PageMaker 6.5
   Corel Photo House 2.0
   Lotus SmartSuit 97
   Microsoft Excel 97, 2000
   Microsoft PowerPoint 97, 2000
   Microsoft Word 97, 2000
   Microsoft WordPad

Windows 95 (TWAIN)
   Adobe PageMaker 6.5
   Adobe Photo Deluxe Home 3.1
   Adobe Photoshop 4.0, 5.0
   Corel Photo House 2.0
   LivePix 1.1
   Microsoft PictureIt! 2.0, 99
   PhotoFinish 4.0
   Picture Publisher 8.0
   Presto! PhotoAlbum 1.5

Windows 95 (OLE2)
   Adobe PageMaker 6.5
   Corel Photo House 2.0
   Lotus SmartSuit 97
   Microsoft Excel 95, 97
   Microsoft PowerPoint 95, 97
   Microsoft Word 95, 97
   Microsoft WordPad

Windows NT 4.0 (TWAIN)
   Adobe Photo Deluxe Home 3.1
   Adobe Photoshop 4.0, 5.0
   Corel Photo House 2.0
   Microsoft PictureIt! 2.0, 99

Windows NT 4.0 (OLE2)
   Corel Photo House 2.0
   Microsoft Excel 97
   Microsoft PowerPoint 97
   Microsoft Word 97
   Microsoft WordPad


________________________________________
应用程序注意事项

o　　　EPSON Photo!3 包含 32位 TWAIN Data Source。有些 TWAIN 应用
       程序只能操作16位的 TWAIN Data Sources，可能与EPSON Photo!3
       TWAIN不兼容。例如： Sierra Online PrintArtist 3.0 和Aldus 
       PageMaker 5.0 (PageMaker 6.0 没问题)。此时你仍然可以使用 
       OLE；或使用EPSON Photo!3先下载图象到文件中，然后再插入到
       16位的应用程序中。
o　　　使用TWAIN时，有些应用程序一次只能下载一个图像。例如， 
  　   Microsoft Imager 2.0, 和Media Cybernetics Halo 2.2.02。
o      当通过OLE 的"Insert Object"(插入对象)菜单或点按拖曳传送图像
       到 Microsoft Office 应用程序时，可能出现 "Server Busy" 
       (服务器忙)对话框。此时等到应用程序完成图像绘制过程，
       然后再点击"再试"(Retry)继续。
o      Microsoft Excel 97,2000: OLE 的"Insert Object"(插入对象)或
       点按拖曳对大图像不起作用，其它标准图像(640 x 480 像素)设置可以
       正常工作。
	
________________________________________
局限

在特定环境下会出现下列问题：

串口速度
o	很多计算机装有通信速度达到115200 bps的UART芯片．在Windows 
	95 和 Windows NT下要达到230400 bps的高速度，可能需要单独的
	高速卡或／和驱动程序。如果你的计算机没有高速卡，请不要尝试
	230400 bps的高速度通信。

________________________________________
声明

EPSON 是 SEIKO EPSON 公司的注册商标。
PhotoPC 是 SEIKO EPSON 公司的商标。
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation公司的注册商标。
Macintosh 是 Apple 公司的注册商标。
在这里使用的其它产品名只是为了说明需要，可能是其它相应公司的商标。

Copyright (C) SEIKO EPSON Corporation, 2000.
